| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意1.インストールする2.アクセスポイントと通信する.暗号化する（WPA）

3｜ 暗号化する（WPA） |
| Windows XP Wireless Zero Configurationを使用してWPA-PSKモードの設定を変更する
| クイックコネクトNEOの設定を変更する
| (クイックコネクトNEOをインストールしていない場合は、この手順は不要です)
１ | タスクトレイのクイックコネクトNEOアイコンを右クリックして、[オプション]をクリックします。
２ | 表示された画面で、次の設定をします。
１．OS起動時にユーティリティを実行する | チェックを外します。
２．Wireless Zero Configrationを有効にする | チェックを付けます。
３．[設定]ボタン | 設定を保存します。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WEP）
ページトップへ戻る
| Wireless Zero Configurationを使用して設定する
| Windows XP SP1以前の場合
| Windows XP SP2の場合
| Windows XP SP1以前の場合
1 | 本製品をいったん抜き差しします。
2 | [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
3 | [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、続けて[ネットワーク接続]をクリックします。 （クラシック表示の場合は、[ネットワーク接続]をダブルクリックします。）
4 | [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
5 | ワイヤレスネットワークのタブを開き、[Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を確認する]にチェックがついていることを確認します。
6 | [利用できるネットワーク]から、通信するネットワーク名（SSID）を選択します。 （例：弊社製アクセスポイント、および弊社製アクセスポイント付きルータの初期出荷状態の場合は「default」または「Airport」）
7 | [構成]をクリックします。
| ▼手順5〜7図
8 | [ワイヤレスネットワークのプロパティ]にて設定を行います。 ネットワークアソシエーション（WPA-PSK） 暗号化の種類を選択（TKIP、AES） 事前共有キーを8〜63文字の半角英数字（ASCIIコード)、または64文字の16進数で入力、英字の大文字小文字は別の文字として扱われます。
9 | [OK]ボタンをクリックします。
| ▼手順8、9図
10 | [ワイヤレスネットワークのプロパティ]へ戻りますので、[優先するネットワーク]にプロファイル名があることを確認して、[OK]ボタンをクリックします。
以上で、TKIPで暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は終了です。
これで、本製品を無線LAN接続する準備が整いました。
| ● | WPA-PSKを使用しない場合は、「Wireless Protected Access（WPA）サポート修正プログラム」を削除してください。
|  | 一部のワイヤレスネットワーククアダプタを使用した環境に「Windows XP Wireless Protected Accessサポート修正プログラムを適用すると、WEPキーを使用してアクセスポイントに接続できなくなる場合があります。
| ● | 暗号化を行う場合、暗号化で通信するすべてのパソコンで設定する必要があります。
| ● | アクセスポイントと通信する場合は、アクセスポイントの事前共有キーに合わせてください。
| ● | 設定後、画面を開いたときには、事前共有キーは[＊]や[●]で表示されます。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WEP）
ページトップへ戻る
| Windows XP SP2の場合
1 | 本製品をいったん抜き差しします。
2 | 画面右下のタスクトレイのアイコンに『ワイヤレス ネットワークが検出されました』と表示されますので、クリックします。
3 | [ワイヤレス ネットワークの選択]画面が表示されますので接続先を選択して、[接続]ボタンをクリックします。
4 | ネットワークキー(Pre Shared Key)の入力画面が表示されますので、アクセスポイントに設定されたキーと確認のキーを入力して、[接続]ボタンをクリックします。
5 | [利用できるネットワーク]から、通信するネットワーク名（SSID）を選択します。 （例：弊社製アクセスポイント、および弊社製アクセスポイント付きルータの初期出荷状態の場合は「default」または「Airport」） ⇒接続が成功すると、[ワイヤレス ネットワークの選択]画面で、接続先のSSIDに[接続 ☆]と表示されます。
以上で、TKIPで暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は終了です。
これで、本製品を無線LAN接続する準備が整いました。
| ● | 暗号化を行う場合、暗号化で通信するすべてのパソコンで設定する必要があります。
| ● | アクセスポイントと通信する場合は、アクセスポイントの事前共有キーに合わせてください。
| ● | 設定後、画面を開いたときには、事前共有キーは[＊]や[●]で表示されます。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WEP）
ページトップへ戻る