| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 無線LANアダプターのみで通信する〜2台目以降の設定

無線LANアダプターのみで通信する |
| ２台目以降の設定 すでに他に無線設定しているパソコンがあり、そのパソコンと通信する場合の設定です。
| SSID、チャンネルを決める
1 | ネットワーク管理者にSSIDをご確認ください。
2 | ネットワーク管理者にチャンネルをご確認ください。
この後、下の アドホックの設定をする へお進みください。
| ● | 複数の無線LANグループがある場合は、それぞれのネットワークで別々の通信チャンネルの値（ユーティリティで設定する［チャンネル］の値）を設定してください。（電波の干渉を防ぐため５チャンネル分間隔を空けることをおすすめします。） 通信チャンネルの値が他の無線LANグループと重なると、他の無線LANグループに通信の内容が流れる、あるいは他の無線LANグループの通信が来てしまいます。そのために起こったトラブルに対しては弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
| ● | 弊社製WN-B11/PCMとアドホックで通信する場合は、WN-B11/PCMサポートソフトをバージョン1.04以降にしてご使用ください。
| アドホックの設定をする
1 | 本製品を装着したパソコンの電源を入れます。 本製品のランプが点灯/点滅することを確認してください。
※ | ランプが点灯しない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
２ | クイックコネクトNEOを起動します。 ［スタート］→［すべてのプログラム］（[プログラム]）→［I-O DATA 無線LAN］→［クイックコネクトNEO］を順にクリックします。
※ | [I-O DATA 無線LAN]が表示されない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
３ | ［>>］ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。
※ | [新規]ボタンがクリックできない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
▼
４ | [接続するアクセスポイントを自動検索して設定する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
５ | 設定済みの1台目の無線LANアダプターが検索されますので、選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 検索されない場合は、[再検索]ボタンをクリックしてください。 それでも検索されない場合は、1台目の無線LANアダプターの設定を確認してください。
６ | 暗号化設定をします。
１．暗号化方法 | 暗号化方法を選択します。
２．暗号キー | 暗号化設定する場合は、通信相手の設定情報にあわせて、暗号キーを入力します。 ※暗号化について詳しくは、【暗号化する】 をご覧ください。
３．[次へ]ボタン | 次へ進みます。
７ | 設定内容を確認し、[作成時に設定を有効にする]にチェックを付けて、[作成]ボタンをクリックします。
これで設定は終了です。実際に相手の機器と通信できるかどうかをご確認ください。 さらに本製品を追加導入する場合は、同じ手順で設定を行ってください。
←アドホックモードとは | ←1台目の設定
ページトップへ戻る