| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ネットワークゲームをする/サーバーを公開する

ネットワークゲームをする/サーバーを公開する |
ネットワークゲームやサーバーの公開をする場合は、[仮想サーバー]設定で、特定のポートを開放します。
| 特定のポート番号を解放する
１ | あらかじめネットワークゲームやサーバーが使用する「ポート番号」と「プロトコル」を確認してください。 ゲームなどが使用するポート番号が分からない場合は、ゲームソフトメーカーへお問い合わせください。
２ | 本製品の設定画面を開きます。 【設定画面を開く】
３ | 設定画面の[高度な設定]→[システムセキュリティ設定]をクリックします。
４ | [セキュリティレベル]で[カスタム]を選択し、[設定]ボタンをクリックします。
５ | 設定画面の[高度な設定]→[仮想サーバー設定]をクリックします。
６ | [サービス名称]で、[カスタム]を選択します。 サーバーを公開する場合には、公開するサーバーのサービスの種類をプルダウンで選択してください。
７ | ［サービス名称］を［カスタム］にした場合は、[WAN側ポート番号]を設定します。
●設定例
単一指定の場合 | 同一ポートを指定します。 例)80番を開放したい場合、[単一]にチェックを付け、[80]と指定します。
複数指定の場合 | 範囲指定をします。 例)21-22番を開放したい場合、[範囲]にチェックを付け、[21]〜[22]と指定します。
８ | [LAN側IPアドレス]欄にポート番号を開放して外部からのアクセスを許可したいパソコンのローカルIPアドレスを入力します。
●設定例
例１ | Webサーバーを公開したい場合は、Webサーバーになるパソコ ンのIPアドレス
例２ | ネットワークゲームを利用したい場合は、ネットワークゲームを起動するパソコンやゲーム機のIPアドレス
| ● | パソコンのローカルIPアドレスがわからない場合は、【IPアドレスを確認する】の内容をご参考ください。
９ | ［WAN側ポート番号］を[単一]で指定した場合は、［ＬＡＮ側先頭ポート番号］欄にポート番号を入力します。 ※通常は［WAN側ポート番号］と同じポート番号を入力します。
10 | [追加]ボタンをクリックします。
以上で設定は完了です。
ページトップへ戻る