| for WN-AP G/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 各部の名前、動作環境、仕様

仕様、出荷時設定表
仕様
商品名 | IEEE802.11a+g/b同時通信対応 無線LANアクセスポイント付セキュリティブロードバンドルーター
製品型番 | WN-APG/R
■WAN側ネットワーク部
インターフェース | RJ-45　×　1ポート
規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
クロス/ストレート自動判別 | 可能
■LAN側ネットワーク部
インターフェース | RJ-45　×　4ポート（4ポートスイッチングハブ）
規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
クロス/ストレート自動判別 | 全ポート可能
■無線LAN側ネットワーク部
準拠規格 | IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、RCR、STD-33、ARIB STD-T66
周波数帯域 | 5GHz帯（IEEE802.11a） | 2.4GHz帯（IEEE802.11g/b）
チャンネル | 34,38,42,46ch | 1ch〜13ch
伝送方式 | OFDM（IEEE802.11a準拠） |
OFDM （IEEE802.11g準拠）
DS-SS （IEEE802.11b準拠）
伝送速度 | 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps |
IEEE802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE802.11b | 11, 5.5, 2, 1Mbps
変調方式 | OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
IEEE802.11g | OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
IEEE802.11b | DBPSK, DQPSK, CCK
データ到達距離（最大） | 屋内約100m (環境条件により変化) | 屋内約100m、屋外約300m(環境条件により変化)
無線設備の種別 | 小電力データ通信システム
アンテナ方式 | ダイバシティ方式(外付け可動式アンテナ, 内蔵固定アンテナ)
■その他仕様
ＬＥＤ表示 | POWER, 11a, 11g/b, INTERNET, PRESET, CUSTOM, NONE, USB インターネットポート : Link/ACT, 10/100 LANポート : Link/ACT ×4, 10/100 ×4
ボタン | ワイヤレス, インターネット, セキュリティ, USB
リセットスイッチ | タクトスイッチ型、出荷時設定復帰用(背面)
ACアダプター | 入力 : AC100V, 出力DC5V 3A
電源電圧 | DC 5V
消費電流 | 最大2.3A
動作温度範囲 | 0℃〜40℃
動作湿度範囲 | 10%〜85%（結露しないこと）
外形寸法 | 約143(W)mm×33(D)mm×150(H)mm(スタンド含まず)
質量 | 約300 g（スタンド、アンテナ部含まず）
機能仕様
■ルーター部
ルーティングプロトコル | TCP/IP
設定プロトコル | HTTP(Webブラウザ設定) セキュアホスト設定によるリモート設定可能
アドレス変換 | NAT/IPマスカレード
IPセッション数 | 最大1024セッション
ファイアウォール機能 | MACアドレス接続制限 パケットフィルタリング
IPポートフィルタ | 最大32エントリ、スケジュール動作、IN/OUT指定可能 (ポート番号、IPアドレス、プロトコル種別[TCP/UDP]での設定)
仮想サーバー | 最大40エントリ（特殊アプリケーションと共有）
特殊アプリケーション | 最大40エントリ（仮想サーバーと共有）
DMZホスト登録機能 | あり
ログ | 簡易ログ機能（Webブラウザ画面表示）
ファームウェアアップデート | Webブラウザより可能
■WAN側ネットワーク部
接続方式 | 常時接続、オンデマンド接続(IPアドレス自動取得/固定設定接続、PPPoE認証接続、IP Unnumbered接続)
IPアドレス取得方法 | PPPoEクライアント機能 DHCPクライアント機能 IPアドレス固定割当機能
対応プロトコル | TCP/IP
PPPoEセッション数 | 4セッション　※PPPoE認証接続モード時
■有線LAN側ネットワーク部
IPアドレス自動割当（DHCP） | DHCPサーバー機能(最大253割当、無線LANと共用)
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、AppleTalk
■無線LAN側ネットワーク部
IPアドレス自動割当（DHCP） | DHCPサーバー機能(最大253割当、有線LANと共用)
対応プロトコル | TCP/IP、Appletalk
チャンネル |
IEEE802.11a | 34、38、42、46ch
IEEE802.11g/b | 1〜13ch
無線部 セキュリティ | 暗号化方式：WEP(Wired Equivalent Privacy)64/128/152bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA-EAP(TKIP/AES)、802.1x 接続制限：MACアドレス制限(最大50エントリ) SSID通知のON/OFF
本製品の初期値一覧（出荷時設定表）
WAN側設定 | 接続方法 | IPアドレス自動取得接続
ホスト名 | WN-APG_R
MTUサイズ | 1500
LAN側設定 | IPアドレス | 192.168.0.1
サブネットマスク | 255.255.255.0
無線LAN設定 | IEEE802.11aの設定 |
動作モード | 11a
チャンネル | Auto
IEEE802.11g/bの設定 |
動作モード | 11g/b
チャンネル | Auto
セキュリティ設定 | プリセット（WEP128ビット）
SSID | Airport
暗号化 | 製品固有の設定
日付と時刻の設定 | NTPを有効にする | 無効
SNMP設定 | SNMPを有効にする | 無効
DHCPサーバー設定 | DHCPサーバーを有効にする | 有効
リース時間 | 1440
開始アドレス | 192.168.0.2
終了アドレス | 192.168.0.32
システムセキュリティ設定 | 標準(ファイアーウォールON)
マルチDMZ設定 | 無効
仮想サーバー設定 | 無効
特殊アプリケーション設定 | 無効
IPフィルター設定 | 無効
MACアドレスフィルター設定 | 無効
無線詳細設定 | ビーコンインターバル | 100
RTSスレッショルド | 2347
フラグメンテーション | 2346
DTIMインターバル | 1
ポートセパレータを有効にする | 無効
無線LANを有効にする |
IEEE802.11a | 有効
IEEE802.11g/b | 有効
IEEE802.11a送信出力 | 100%
IEEE802.11a送信速度 | [最大]→[54Mbps]
IEEE802.11g/b送信出力 | 100%
IEEE802.11g/b送信速度 | [最大]→[54Mbps]
Radius設定 | 無効
ダイナミックDNS設定 | 無効
USBセキュリティ設定 | USBボタンを有効にする | 有効
動作モード | 無線LANブロードバンドルーターモード
パスワード | （パスワードなし）
システム管理 | WAN側からの管理 | すべてのWAN側のIPアドレスに対して管理を拒否する
設定画面の管理 |
HTTP設定ポート番号 | 80
設定タイムアウト | 10
UPnP | 有効
割り当てるセッション | メインセッション
その他 |
WANからのPing | 無効
スパニングツリー | 無効
PPPoEパススルー | 無効
Syslog | 無効
ページトップへ戻る