| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意1.インストールする2.アクセスポイントと通信する.暗号化する（WPA）

3｜ 暗号化する（WPA） |
| WPA-EAPモードの設定を変更する(IEEE802.1x Radius Server)
| 以下の環境があることをご確認ください
| IEEE802.1x Radius Server(EAP-TLS対応) 認証局(CA:Certificate Authority) あらかじめ、アクセスポイントをWPAモードに設定して、Radius Serverに登録をしてください。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WEP）
ページトップへ戻る
| 設定手順
| IEEE802.1x部分の設定に関しては、ネットワーク管理者にご確認ください。 以下の手順は、設定方法の例のひとつです。
| Windows XP SP1以前の場合
| Windows XP SP2の場合
| Windows XP SP1以前の場合
１ | 認証局から証明書を発行してもらいます。
2 | 発行された証明書をインストールします。 発行された証明書を右クリックして、[証明書のインストール]をクリックします。
3 | [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
4 | [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、続けて[ネットワーク接続]をクリックします。 （クラシック表示の場合は、[ネットワーク接続]をダブルクリックします。）
5 | [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
6 | １．[ワイヤレスネットワーク]で、[Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を確認する]にチェックがついていることを確認します。 ２．[利用できるネットワーク]から、通信するネットワーク名を選択します。 （例：弊社製アクセスポイント、および弊社製アクセスポイント付きルータの初期出荷状態の場合は「default」または「Airport」） ３．[構成]をクリックします。
７ | [ワイヤレスネットワークのプロパティ]画面で下記の設定をします。 ネットワーク認証（WPA） データの暗号化（TKIP or AES）
８ | [認証]タブをクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックします。
９ | 下記の設定をします。 １．[このコンピュータの証明書を使う]を選択します。 ２．[単純な証明書の選択を使う]にチェックを付けます。 ３．[サーバーの証明書を有効化する]にチェックを付けます。 ４．[信頼されたルート証明機関]から、インストールされた証明書を選択します。 ５． 別のユーザー名での認証を行う場合、[この接続で別ユーザー名を使う]にチェックを付けます。 ６．[OK]ボタンをクリックします。
10 | [OK]ボタンをクリックします。
11 | しばらくすると認証が確認されますので、認証確認を行います。
以上で、WPAモードで暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は終了です。
これで、本製品を無線LAN接続する準備が整いました。
| ● | 暗号化を行う場合、暗号化で通信するすべてのパソコンで設定する必要があります。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WEP）
ページトップへ戻る
| Windows XP SP2の場合
１ | 認証局から証明書を発行してもらいます。
2 | 発行された証明書をインストールします。 発行された証明書を右クリックして、[証明書のインストール]をクリックします。
2 | 本製品をいったん抜き差しします。
3 | 画面右下のタスクトレイのアイコンに『ワイヤレス ネットワークが検出されました』と表示されますので、クリックします。
4 | [ワイヤレス ネットワークの選択]画面が表示されますので接続先を選択して、[接続]ボタンをクリックします。
5 | 画面右下のタスクトレイのアイコンに『次のネットワークのログオン情報を処理するには、ここをクリックしてください:xxxxx』(xxxxxは接続先のSSID)と表示されますのでクリックします。
6 | [サーバーの証明書を有効化する]画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。 ⇒接続が成功すると、[ワイヤレス ネットワークの選択]画面で、接続先のSSIDに[接続 ☆]と表示されます。
| ▼
以上で、WPAモードで暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は終了です。
これで、本製品を無線LAN接続する準備が整いました。
| ● | 暗号化を行う場合、暗号化で通信するすべてのパソコンで設定する必要があります。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WEP）
ページトップへ戻る