| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定を変更する

WN-AG/CB3で本製品と通信する方法 |
1 | 本製品の電源が入っていることを確認します。
２ | WN-AG/CB3を装着したパソコンの電源を入れます。 本製品のランプが点灯/点滅していることをご確認ください。
※ | ランプが消灯している場合は、【困ったときには】をご覧ください。
３ | クイックコネクトNEOを起動します。 ［スタート］→［すべてのプログラム］（[プログラム]）→［I-O DATA 無線LAN］→［クイックコネクトNEO］を順にクリックします。
※ | [I-O DATA 無線LAN]が表示されない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
４ | ［>>］ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。
※ | [新規]ボタンがクリックできない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
▼
５ | [手動で接続先の設定をする（SSID非通知設定時等）]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
６ | 接続先を設定します。
１．SSID | 「Airport」と入力します。
２．モード | 無線LANアクセスポイントとの通信（インフラストラクチャ）のモードです。 ▼インフラストラクチャがonの状態
３．通信規格 | 「IEEE802.11a/g/b」を選びます。
４．[次へ]ボタン | 次へ進みます。
７ | 暗号化設定をします。
１．暗号化方法 | [WEP(128bit)]を選択します。
２．暗号キー | 本製品裏面に記載された26文字のWEPキーを入力します。 詳しくはこちらをご覧ください。
３．[次へ]ボタン | 次へ進みます。
８ | 設定内容を確認し、[作成時に設定を有効にする]にチェックを付けて、[作成]ボタンをクリックします。
これで設定は完了です。本製品と通信できます。
【無線LANの設定を変更する】へ戻る
ページトップへ戻る