| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
システム管理
▼WAN側からの管理
項目 | 内容
WAN側からの管理 | WAN側からの本製品の設定に関しての設定をします。
すべてのWAN側のIPアドレスに対して管理を許可する | すべてのIPアドレスで設定を許可します。
2つのWAN側のIPアドレスに対して管理を許可する | 指定した2つのIPアドレスのみ設定を許可します。 [管理を許可するIPアドレス1、2]に 設定を許可すするIPアドレスを入力します。
すべてのWAN側のIPアドレスに対して管理を拒否する | WAN側からの設定は許可しません。
▼設定画面の管理
項目 | 内容
HTTP設定ポート番号
初期値
80
| 本製品のWeb設定画面にアクセスするためのポート番号を設定します。
設定タイムアウト
初期値
10
| 設定を行わなくなってから、ログアウトとみなす時間を設定します。（1〜999分）
▼UPnP
項目 | 内容
UPnPを有効する | チェックすると、本製品のUPnPが有効になります。
割り当てるセッション | UPnPのWAN側に対して割り当てるセッションを選択します。
▼その他
項目 | 内容
WANからのPing | 本製品のWAN側からのPingに対する有効/無効を設定します。
スパニングツリー | 本製品のスパニングツリーの有効無効を設定します。
PPPoEパススルー | 本製品のPPPoEパススルーの有効無効を設定します。
▼Syslog
項目 | 内容
Syslogを有効にする | チェックを付けると本製品のログをSyslogとして転送します。
Syslogサーバー IPアドレス | SyslogサーバーのIPアドレスを入力します。
▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 設定を保存し、反映します。
| ページトップへ戻る