| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定を変更する

無線LANの設定を変更する |
| 本製品の初期設定に合わせる(プリセット)
| ● | 事前に、無線LANアダプターのドライバやユーティリティなどをインストールしておいてください。方法は無線LANアダプターの取扱説明書をご覧ください。
WN-APG/R-S添付のWN-AG/CB3を使用する場合、右をクリックし、無線LAN PCカードオンラインマニュアルを開き、【１．インストールする】を完了してください。 | ここをクリックするとWN-AG/CB3のオンラインマニュアルを開きます。
１ | 本製品の初期設定に合わせて、無線LANアダプターの無線接続設定をします。 ▼本製品の各初期値は次のようになります。
項目 | 本製品の初期値
SSID | Airport
暗号キー | WEP128bit （数値は本製品裏面に表記されています。詳しくはこちらをご覧ください。）
WN-APG/R-S添付のWN-AG/CB3を使用する場合、右をクリックし、本製品との接続設定を完了してください。 | ここをクリックすると【WN-AG/CB3で本製品と通信する方法】を開きます。
無線LANアダプターの無線設定が完了したら、２ へお進みください。 ※その他の無線LANアダプターをご使用の場合は、無線LANアダプターの取扱説明書をご覧ください。
２ | 無線LANで本製品と接続できていることを確認します。 方法は無線LANアダプターの取扱説明書をご覧ください。 これで本製品の設定は完了です。 |
ページトップへ戻る