| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップご注意設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定を変更する

インターネットに接続する |
| Aタイプ：【PPPoE認証接続】
１ | 設定画面で[基本設定]→[WAN側設定]をクリックします。 トップページの場合は、[インターネットへの接続設定を行う]ボタンをクリックします。 【設定画面を開く】
２ | [WAN側設定]で、メインで接続するプロバイダーから案内されている資料をもとに、上から順に設定をしてください。 特に指定がない個所は空欄（または初期値）のまま変更する必要はありません。
１．接続方法 | [PPPoE認証接続]を選択します。
２．設定を行うセッション | [メイン]を選択します。
３．接続ユーザー名 | プロバイダーから指定されたアカウント名を入力します。 NTTフレッツシリーズの場合は、@ から後ろもすべて入力します。
４．接続パスワード | プロバイダーから指定された接続パスワードを入力します。
サービス名 | 通常は設定の必要はありません。 プロバイダーから指定されたサービス名を入力します。 プロバイダーから指定がない場合は、入力の必要はありません。 （オプション設定）
５．マルチセッションでフレッツスクウェアに接続する | フレッツスクウェアをご利用の場合にチェックします。 チェックを付けると、NTT東日本・西日本運営の[フレッツ・スクウェア]が、メインのインターネット接続と切り替えることなく、本製品下のすべてのパソコンから、お楽しみいただけます。
接続タイミング | 通常は設定の必要はありません。 PPPoEセッションの再接続に関する設定を行います。
常時接続 | 常にインターネットに接続された状態にします。
オンデマンド接続
初期値
10分
| インターネット利用時、自動的にプロバイダーと接続する場合に設定します。 [アイドルタイムアウト]では、自動切断を行う時間(1〜99)を設定します。ブラウザやメールソフトが通信していない場合、この項目で設定した時間を超えると自動的に切断します。（0に設定すると切断しません。）
MTUサイズ
初期値
1454
| 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側で使用するMTUサイズを700〜1492で設定します。（単位：バイト）
DNS(ネーム)サーバープライマリ DNS(ネーム)サーバーセカンダリ | 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側のDNSサーバーを設定します。 プロバイダーから指定がない場合は、入力の必要はありません。 （オプション設定）
MACアドレスの変更 | 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側で使用するMACアドレスを変更する場合に設定します。 [MACアドレスの変更]にチェックを付け、変更するMACアドレスを入力します。
３ | サブで接続するプロバイダーがある場合は、案内されている資料をもとに設定をしてください。 特に指定がない個所は空欄（または初期値）のまま変更する必要はありません。
１．設定を行うセッション | [サブ1]〜[サブ3]のうちいずれかを選択します。 ２ の５でフレッツスクウェアのチェックをつけた場合は、[サブ1]は選択しないでください。[サブ2]か[サブ3]を選択します。
２．設定 | [有効]にチェックを付けます。 選択しているサブセッションの設定を有効にします。
３．接続ユーザー名 | プロバイダーから指定されたアカウント名を入力します。 NTTフレッツシリーズの場合は、@ から後ろもすべて入力します。
４．接続パスワード | プロバイダーから指定された接続パスワードを入力します。
サービス名 | 通常は設定の必要はありません。 プロバイダーから指定されたサービス名を入力します。 プロバイダーから指定がない場合は、入力の必要はありません。 （オプション設定）
接続タイミング | 通常は設定の必要はありません。 PPPoEセッションの再接続に関する設定を行います。
常時接続 | 常にインターネットに接続された状態にします。
オンデマンド接続
初期値
10分
| インターネット利用時、自動的にプロバイダーと接続する場合に設定します。 [アイドルタイムアウト]では、自動切断を行う時間(1〜99)を設定します。ブラウザやメールソフトが通信していない場合、この項目で設定した時間を超えると自動的に切断します。（0に設定すると切断しません。）
MTUサイズ
初期値
1454
| 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側で使用するMTUサイズを700〜1492で設定します。（単位：バイト）
DNS(ネーム)サーバープライマリ DNS(ネーム)サーバーセカンダリ | 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側のDNSサーバーを設定します。 プロバイダーから指定がない場合は、入力の必要はありません。 （オプション設定）
４ | 設定したら、画面下の［設定］ボタンをクリックします。
５ | 設定画面の右上の[ログアウト]をクリックして設定画面のトップページを開き、画面下の［接続状態］にIPアドレスが表示されていることを確認してください。
| [接続状態]にIPアドレスが表示されている場合
| [接続状態]に[未接続]と表示されている場合
接続が完了し、インターネットに接続できる状態です。 フレッツ・スクウェアに接続する場合は、「http://www.flets/」を、ブラウザから開くことで、お楽しみいただけます。 | プロバイダーとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。設定が正しくできていない可能性があります。 再度［ユーザー名］や［パスワード］を確認してください。
| 通信できていない！
【困った時には】をご覧ください。
これで、本製品を使ってインターネットに接続できます。
無線LAN設定（SSIDや暗号化）を変更する場合は次へお進みください。
【無線LANの設定を変更する】
ページトップへ戻る