| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意 設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定をする

設定準備をする |
| IPアドレスを設定する
| 設定用パソコンのIPアドレスを自動的に取得するように設定します。 お使いのOSにより、設定方法が異なります。お使いのOSをクリックしてください。
| Windows XPの場合
| Windows 2000の場合
| Mac OS Xの場合
| Windows Me/98 SEの場合
| Mac OS (Classic)の場合
Windows XPの場合
１ | パソコンの電源を入れます。
２ | [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
３ | [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 [クラシック表示]の場合は、[ネットワーク接続]アイコンを ダブルクリックして手順５へお進みください。
| [クラシック表示]の場合は、[ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックして手順５ へお進みください。 |
４ | [ネットワーク接続]をクリックします。
５ | ［ローカルエリア接続］を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。 無線LANアダプターから設定している場合は、［ワイヤレスネットワーク接続］を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。
６ | ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］をクリックし、［プロパティ］ボタンをクリックします。
７ | ［IPアドレスを自動的に取得する］と［DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する］にチェックして、［OK］ボタンをクリックします。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Windows 2000の場合
１ | パソコンの電源を入れます。
２ | ［マイネットワーク］を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。
３ | ［ローカルエリア接続］を右クリックし、メニュー内の[プロパティ］をクリックします。
４ | ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］をクリックし、［プロパティ］ボタンをクリックします。
５ | ［IPアドレスを自動的に取得する］をチェックし、［DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する］をチェック後、［OK］ボタンをクリックします。
６ | すべての画面を閉じて、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Windows Me/98 SEの場合
１ | パソコンの電源を入れます。
２ | ［マイネットワーク］（または［ネットワークコンピュータ］）を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。
３ | ［TCP/IP］（あるいは［TCP/IP -＞ xxxxxxx］）をクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックします。 アダプターが複数ある場合、［TCP/IP−>xxxxxxxx］と表示されます。
４ | ［IPアドレス］タブをクリックして、［IPアドレスを自動的に取得］をチェックします。
５ | ［DNS設定］タブをクリック後、[DNSを使わない]をチェックします。
６ | ［ゲートウェイ］タブをクリック後、すでに設定されているゲートウェイがある場合は、［削除］ボタンで設定を削除してください。
７ | ［OK］ボタンをクリック後、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Mac OS Xの場合
１ | [場所]→[ネットワーク環境設定]をクリックします。
２ | ネットワーク環境設定をします。 １．[表示]で、ご使用のLANアダプター（内蔵Ethernetなど）を選びます。 ２．[TCP/IP]をクリックします。 ３．[設定]で[DHCPサーバを参照]を選びます。 ４．[今すぐ適用]をクリックします。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Mac OS (Classic)の場合
１ | ［アップルメニュー］→［コントロールパネル］内の［TCP/IP］をクリックします。
２ | 使用しているLANインターフェイスであることを確認して、［DHCPサーバを参照］を選択し、画面を閉じます。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る