| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定を変更する

無線LANの設定を変更する |
| カスタム設定で暗号化設定をする
| 本製品の設定画面で設定します。
| ● | ここで設定する[暗号化]の値は、本製品と無線通信する無線LANアダプターの設定時に必要になります。
|  | 本製品に設定する[暗号化]の値をメモしておくことをおすすめします。
1 | 設定画面の[基本設定]→[無線LAN設定]をクリックします。 トップページの場合は、[無線LANの設定を行う]ボタンをクリックします。 【設定画面を開く】
２ | [セキュリティ設定]で[カスタム]を選択して、[暗号化設定]をします。
| どの暗号の種類を選べばいいの？
| 本製品と無線LANアダプターの暗号化の種類を一致させる必要があります。 本製品と通信する無線LANアダプターが対応している暗号の種類（WEP、WPA-PSK、WPA-EAP、802.1x）を確認してください。（詳しくは、無線LANアダプターの取扱説明書をご覧ください。）
| 無線LANアダプターが[WPA-PSK]に対応している場合は、WEPより高度な暗号化である[WPA-PSK]に設定することをおすすめします。無線LANアダプターが[WEP]のみに対応の場合は、[WEP]に設定してください。
| ● | WPAとは
|  | WPAとは、「Wi-Fi Protected Access」の略で脆弱性が指摘されるWEPに代わる新しいセキュリティー規格です。TKIP/AESという暗号化方式を利用しています。TKIPとは、（Temporal Key Integrity Protocol）という暗号化方式で、一定時間ごとに鍵を更新し、1つの暗号鍵を長い期間、共有して使うWEPと比べてより安全な通信が可能となりました。
| ● | [WPA-EAP]、[802.1x]について
|  | これらは、Radius認証サーバーを使用した高度な認証方式で、企業など特に高度なセキュリティーが必要な場合に使用します。この機能の運用には別途Radius認証サーバーと電子証明書発行サーバーの構築が必要になります。また、Windows XP SP1以降のパソコンのみ設定できます。これらの仕組みを理解した上での運用が必要になりますので、通常は[WEP]や、[WPA-PSK]を使用してのセキュリティー強化を行ってください。
●暗号の種類を次の中から選択してください。
WPA-PSKで暗号化する場合
WEPで暗号化する場合
WPA-EAPで暗号化する場合
802.1xで暗号化する場合
WPA-PSKで暗号化する場合
上から順に設定を行います。設定ができたら、３へお進みください。
１．暗号化設定 | [WPA-PSK]を選択します。
２．Pre Shared Key |
ASCII（8〜63文字） | 任意のPre Shared Keyを入力します。 （半角英数字で8〜63文字で入力します。）
16進数（64文字） | 任意のPre Shared Keyを入力します。 （0〜9、A〜Fで64文字入力します。）
入力したPre Shared Keyはメモしておくことをおすすめします。（無線LANアダプター設定時に必要になります。）
３．暗号モード |
TKIP | TKIPを使用して暗号化します。
AES | TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。
TKIP&AES | 端末の状態に合わせてTKIPもしくはAESを使用して暗号化します。
４．キーの更新間隔 | WPA-PSKで使用するキーの更新間隔を設定します。（単位は秒） [0]に設定するとキーを更新しません。
WEPで暗号化する場合
上から順に設定を行います。設定ができたら、３へお進みください。
１．暗号化設定 | [WEP]を選択します。
２．デフォルトキー | WEPで送信するキーを選択します。通常はWEPキー１を使用します。選択したキーを使用して送信データを暗号化します。
３．WEPキー１〜４ | 通常は、[WEPキー1]のみ設定します。
64ビット-ASCII | 任意のWEPキーを入力します。 （半角英数字で5文字入力します。） 例）ABCDE
64ビット-16進数 | 任意のWEPキーを入力します。 （0〜9、A〜Fで10文字入力します。） 例）0123456789
128ビット-ASCII | 任意のWEPキーを入力します。 （半角英数字で13文字入力します。） 例）ABCDEFGHIJKLM
128ビット-16進数 | 任意のWEPキーを入力します。 （0〜9、A〜Fで26文字入力します。） 例）01234567890123456789ABCDEF
152ビット-ASCII | 任意のWEPキーを入力します。 （半角英数字で16文字入力します。） 例）ABCDEFGHIJKLMNOP
152ビット-16進数 | 任意のWEPキーを入力します。 （0〜9、A〜Fで32文字入力します。） 例）012345678901234567890123456789AB
入力したWEPキーはメモしておくことをおすすめします。（無線LANアダプター設定時に必要になります。）
※ServicePack１にアップグレードしていないWindows XPでは、[キーの長さ]と[キーのインデックス]が、弊社Web設定の表記と異なります。それぞれ以下のように読み替えてください。 40ビット=64ビット、104ビット＝128ビット キー0=キー1、キー1=キー2、キー2=キー3、キー3=キー4
| ● | WEP（152ビット）について
|  | 152ビット暗号化はIEEE802.11規格で定義されている機能ではなく、他社製無線LANアダプターとの接続を保証するものではありませんので、ご了承ください。 152ビットで設定する場合は、通信相手も152ビットの暗号化に対応している必要があります。
| ● | ご使用の無線LAN製品によっては、［128ビット］に対応していない製品（弊社製WN-B11/USB、WN-B11/PRSなど）があります。これらの製品を使用する場合は、[64ビット]で設定してください。
WPA-EAPで暗号化する場合
上から順に設定を行います。設定ができたら、３へお進みください。
１．暗号化設定 | [WPA-EAP]を選択します。
２．暗号モード |
TKIP | TKIPを使用して暗号化します。
AES | TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。
TKIP&AES | 端末の状態に合わせてTKIPもしくはAESを使用して暗号化します。
３．キーの更新間隔 | WPA-EAPで使用するキーの更新間隔を設定します。（単位は秒） [0]に設定するとキーを更新しません。
| ● | この機能を利用するにはRADIUSサーバーの設置、設定が必要です。
|  | RADIUSサーバーの設定を参照の上、【Radius設定】をご覧ください。
802.1xで暗号化する場合
上から順に設定を行います。設定ができたら、３へお進みください。
１．暗号化設定 | [802.1x]を選択します。
２．配布するWEPキー | 802.1xで自動配布するWEPキーの長さを設定します。
無効 | Radiusによる認証だけを行い暗号化はしません。
64ビット 128ビット 152ビット | 設定した長さで暗号化を行います。
３．キーの更新間隔 | WPA-EAPで使用するキーの更新間隔を設定します。（単位は秒） [0]に設定するとキーを更新しません。
| ● | この機能を利用するにはRADIUSサーバーの設置、設定が必要です。
|  | RADIUSサーバーの設定を参照の上、【Radius設定】をご覧ください。
３ | 画面下の[設定]ボタンをクリックします。
４ | これで本製品の設定は完了です。 本製品と通信する無線LANアダプター側も、本製品に設定した[暗号化]と同じ値を設定します。 「WN-APG/R-S」添付の「WN-AG/CB3」を使用する場合は、【WN-AG/CB3の暗号化方法】をご覧ください。 その他の無線LANアダプターをお使いの場合は、無線LANアダプターの取扱説明書をご覧いただき、本製品の設定と同じ値に設定してください。 |
ページトップへ戻る