| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ MACアドレスでアクセス制限をする

MACアドレスでアクセス制限をする |
パソコンにセットされた無線LANアダプターのMACアドレスを本製品に登録することにより、そのパソコンからのみインターネット接続を許可することができます。 ご覧になる項目をクリックしてください。
| MACアドレスでアクセス制限をする
| MACアドレスリストをCSVファイル形式で保存する
| CSVファイル形式で保存したMACアドレスリストを読み込む
| ● | 本製品に登録するMACアドレスを間違えると、通信できなくなることがあります。登録するMACアドレスに間違いの無いことを確認して登録してください。
| ● | MACアドレスの調べ方 LANアダプターに12桁の英数字が記載されています。弊社製品の場合は、先頭が「00-A0-B0」から始まる番号です。 製品に記載されていない場合は、次の方法でご確認ください。
| Windows XP/2000の場合
１ | [スタート]→[すべてのプログラム](プログラム)→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]をクリックします。
２ | IPCONFIG -ALL と入力し、[ENTER]キーを押します。 ※Gと-の間にスペース（空白）が入ります。
３ | 表示された項目の[Physical Addres]の横に表示されている12桁の英数字がMACアドレスです。（設定時は、“-”は不要です。）
| Windows Me/98の場合
１ | [スタート]→[ファイル名を指定して実行]→[WINIPCFG]を実行します。
２ | プルダウンメニューでお使いのLANアダプターを選択します。
３ | [アダプタアドレス]欄に表示されている12桁の英数字がMACアドレスです。（設定時は、“-”は不要です。）
| MACアドレスでアクセス制限をする
１ | 設定画面を開き、[高度な設定]→[MACアドレスフィルター設定]をクリックします。 【設定画面を開く】
２ | 画面下の[MACアドレスフィルターテーブル]で、接続を許可するMACアドレスを登録します。最大50エントリまで登録可能です。
１．登録名 | 登録を行うMACアドレスフィルターの名称を入力します。
２．MACアドレス | フィルターを設定するMACアドレスを入力します。
３．[追加]ボタン | クリックすると、入力したMACアドレスが、下のリストに登録されます。
| MACアドレスがわからない！
参考をご覧ください。
３ | 画面上の有効にチェックを付け、[設定]ボタンをクリックします。
以上で設定は完了です。
ページトップへ戻る
| MACアドレスリストをCSVファイル形式で保存する
１ | 設定画面を開き、[高度な設定]→[MACアドレスフィルター設定]をクリックします。 【設定画面を開く】
２ | [ファイルに保存]ボタンをクリックします。 →保存先を指定して、ファイルを保存してください。
以上で完了です。
ページトップへ戻る
| CSVファイル形式で保存したMACアドレスリストを読み込む
１ | 設定画面を開き、[高度な設定]→[MACアドレスフィルター設定]をクリックします。 【設定画面を開く】
２ | [読込方法]を選択します。
追加 | 現在あるテーブルに追加します。
上書き | 現在あるテーブルをクリアして新規にテーブルに登録します。
３ | [参照]をクリックし、読み込むCSVファイルを選択します。
４ | [ファイルの読込]ボタンをクリックします。
以上で完了です。
ページトップへ戻る