| for WN-AP G/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 各部の名前、動作環境、仕様

各部の名前とはたらき
前面と側面
▼クイックボタン ※クイックボタンのみでインターネット設定は行えません。本製品の設定を終えてからご使用ください。
名称 | 状態
ワイヤレス | 2秒間押すごとに、無線LANの有効／無効の状態を切り替えます。
無線LAN有効（出荷時） | 無線LAN無効
本製品前面の[g][a]ランプが点滅します。 | 本製品前面の[g][a]ランプが消灯します。
インターネット | 2秒間押すごとに、インターネットへの接続／切断の状態を切り替えます。
インターネット有効（出荷時） | インターネット無効
本製品前面の[Internet]ランプが点灯します。 | 本製品前面の[Internet]ランプが消灯します。 ※インターネットボタン以外の操作では接続状態になりません。
セキュリティ | 2秒間押すごとに、[PRESET]→[CUSTOM]→[NONE]→[PRESET]（繰り返し）と無線LANのセキュリティの設定を切り替えます。
PRESET （出荷時） | 本製品前面の[PRESET]ランプが点灯します。 固定の SSIDと、機器固有の128bitのWEPキーで暗号化が設定されます。 具体的な値については、【困ったときには】をご覧ください。
CUSTOM | 本製品前面の[CUSTOM]ランプが点灯します。 無線LANセキュリティを自由に設定できるモードです。本製品の設定画面から設定します。 セキュリティの設定方法は、【手動で設定する（カスタム設定）】をご覧ください。
NONE | 本製品前面の[NONE]ランプが点灯します。 セキュリティが無いモードです。SSIDは「default」に固定されます。 暗号化されていないので、無線LAN接続テストのみに使用してください。
USB | USBメモリーに保存されたセキュリティー情報を本製品にコピーします。 詳しくは、【USBメモリーを使用して自動設定する（Windows Connect Now）】をご覧ください。
▼ランプ
名称 | 色 | 状態
POWER | 緑 |
点灯 | 本製品の電源ON時
消灯 | 本製品の電源OFF時
ｇ | 緑 |
遅い点滅 | IEEE802.11g/b無線LANが使用可能
速い点滅 | IEEE802.11g/b無線LANがアクセス中
消灯 | IEEE802.11g/b無線LANが無効
a | 緑 |
遅い点滅 | IEEE802.11a無線LANが使用可能
速い点滅 | IEEE802.11a無線LANがアクセス中
消灯 | IEEE802.11a無線LANが無効
INTERNET | 緑 |
点灯 | インターネットへ接続状態
消灯 | インターネットへ切断状態
PRESET | 緑 |
点灯 | プリセットの暗号化設定を使用していることを表示
CUSTOM | 緑 |
点灯 | ユーザー設定の暗号化を使用していることを表示
NONE | 赤 |
点灯 | SSID名が「default」で「暗号化無し」の設定を使用していることを表示
点滅 | 「カスタム」設定で暗号化無しで使用していることを表示
USB | 緑 |
点灯 | USBメモリーが接続済みの状態
点滅 | USBメモリーが接続済みでアクセス中
赤 |
点滅 | USBメモリーのアクセスエラー時
名称 | 状態
USBポート | セキュリティー設定用のUSBメモリーを接続します。
背面
名称 | 状態
アンテナ端子 | 本製品添付の専用アンテナをつなぎます。
リセットボタン | 本製品の設定内容を工場出荷時に戻します。 詳しくは、【出荷時設定に戻す】をご覧ください。
インターネットポート | FTTH/ADSL/CATVモデムをLANケーブルで接続するためのポートです。（10Mbpsと100Mbpsを自動認識します。接続されたLANケーブルが、ストレートかクロスかを自動認識します。）
LANポート | パソコンやハブ（ローカルネットワーク側）を接続するためのポートです。（10Mbpsと100Mbpsを自動認識します。接続されたLANケーブルが、ストレートかクロスかを自動認識します。）
DC-IN | 添付のACアダプターを接続します。
▼ランプ
名称 | 色 | 状態
Link/ACT | 緑 |
点灯 | Ethernetリンク状態
点滅 | データ送受信中
消灯 | Ethernetリンクが無い状態を表示
10/100 | 黄 |
点灯 | 100Mbpsリンク中
消灯 | 10Mbpsリンク中
裏面
名称 | 状態
シール | 本製品の[MACアドレス]、[SSID](プリセット)、[WEP](プリセット)、[IPアドレス]、[S/N]（シリアル番号）などを記載しています。設定時などに必要になりますのでご確認ください。
壁掛け用 | 本製品を壁掛けにする場合に使用する穴です。 壁にネジやくぎを水平方向に7cm間隔で取り付けて引っ掛けます。
ケーブルフック | ACアダプターが抜けないように、ケーブルを引っ掛けておくくぼみです。
ページトップへ戻る