| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意1.インストールする2.アクセスポイントと通信する.暗号化する（WPA）

3｜ 暗号化する（WPA） |
| WPA(Wi-Fi Protected Access)とは
| Wi-Fi Allienceが作成した次世代の高セキュリティ規格のひとつです。 WPAでは、WPA-PSK(Wi-Fi Protected Access - Pre Shared Key：家庭向け)モードとWPA(Wi-Fi Protected Access：企業向け)モードの暗号化形態が存在します。 WPAでは、暗号化方式にTKIP(Temporal Key Integrity Protocol)を採用しており、一定時間ごとに暗号キーを更新するなど、ひとつの暗号キーを長い時間共有して使うWEPと比べて、より安全な通信が可能です。 また、WPAモードでEAP-TLSの認証方式にも対応しているので、よりセキュアな無線LAN環境の構築が可能です。 本製品においては、「WPAで暗号化されたアクセスポイントと接続する」ための設定手順を行えば、接続時、WPAにて暗号化されていることになります。
| WPAで暗号化されたアクセスポイントと接続する前に、ご確認ください
| アクセスポイントとパソコンの無線LANアダプターの双方で 、WPAの暗号化機能がサポートされている必要があります。 あらかじめアクセスポイントで設定されている暗号化の情報(WPA-PSK、WPA、TKIP、AES、Pre Shared Key、認証方式)の情報を、手元に控えておいてください。 暗号化の方法によって、設定方法が異なりますので、以下の内容もご確認ください。
| ⇒WPA-PSKモードで暗号化する場合
| クイックコネクトNEOまたはWireless Zero Configurationが使用できます。 Wireless Zero Configurationでご使用の場合、Windows XP(ServicePack1とWireless Protected Accessサポート修正プログラム、もしくはService Pack2以降）がインストールされた環境である必要があります。 （Microsoft社ホームページから、各プログラムをダウンロードして、インストールしてください） 詳しくはWPAモードで暗号化する場合の注意をご覧ください。 管理者権限以外のユーザーで使用する場合、Windows XPのWireless Zero Configurationのみで使用可能です。
| ⇒WPA-EAPモードで暗号化する場合
| クイックコネクトNEOでは接続することはできません。 Windows XP(ServicePack1とWireless Protected Accessサポート修正プログラム、もしくはService Pack2以降）がインストールされた環境でご利用いただけます。 （Microsoft社ホームページから、各プログラムをダウンロードして、インストールしてください） 詳しくはWPAモードで暗号化する場合の注意をご覧ください。 Windows XP以外のOSでは使用できません。
| WPAで暗号化されたアクセスポイントと接続する手順
| クイックコネクトNEOでWPA-PSKモードの設定を変更する
| Windows XP Wireless Zero Configurationを使用してWPA-PSKモードの設定を変更する
| WPA-EAPモードの設定を変更する(IEEE802.1x Radius Server)