| for WN-AP G/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 各部の名前、動作環境、仕様

動作環境
通信できる無線LAN機器
IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b準拠の無線LAN製品と通信できます。 [弊社製品例（最大リンク速度の理論値※）] モードについては【アクセスポイント間通信をする(WDS機能)】をご覧ください。
本製品をWDS機能無効で使用する場合
・ | 無線LANブロードバンドルーターモード（出荷時設定）時
・ | 無線LANアクセスポイント専用モード時
通信できる無線LANアダプター |
・ | WN-AGシリーズのクライアント(54Mbps)
・ | WN-G54シリーズのクライアント(54Mbps)
・ | WN-B11シリーズのクライアント(11Mbps)
本製品をWDS機能有効で使用する場合
・ | 無線LANブロードバンドルーターモード(WDS機能有効)時
通信できるアクセスポイント |
・ | WN-APG/Rの無線LANブロードバンドルーターモード(WDS機能有効)(54Mbps)
・ | WN-APG/AのWDS・ブリッジモード(54Mbps)
・ | WN-AG/AのWDS・ブリッジモード(54Mbps)
通信できる無線LANアダプター |
・ | WN-AGシリーズのクライアント(54Mbps)
・ | WN-G54シリーズのクライアント(54Mbps)
・ | WN-B11シリーズのクライアント(11Mbps)
※表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
本製品に設定ができるパソコン
機種 | OS
LANアダプターを使用できる下記の機種 NEC PC98-NXシリーズ DOS/Vマシン ※弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認しています。 | Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows 98 Second Edition
LANアダプターを使用できる下記の機種 Apple Macintoshシリーズ | Mac OS X （10.1〜10.3.6） Mac OS 8.0〜9.2.2
弊社では、上記のOSでご利用いただく場合のみをサポート/保証範囲とさせていただいております。UNIX系OSなどでご利用いただく場合はサポート/保証対象外となります。 ※AirMacはMac OS 9.0.4以降対応です。 また、AirMac ExtremeはMac OS Xのみ対応です。AirMac、AirMac Extremeは常に最新のバージョンをご利用ください。
使用可能なプロトコル
TCP/IP AppleTalk（LAN内のみ）
設定に必要なソフトウェア
本製品を設定するには、以下のバージョンのWebブラウザが必要です。お持ちで無い場合は、別途ご用意ください。
Windows |
・ | Internet Explorer 5.0以降
・ | Netscape 7.0以降
Mac OS X |
・ | Netscape 7.0以降
・ | Safari 1.0以降
Mac OS Classic |
・ | Netscape 7.0以降
Internet Explorerのバージョン情報は、Internet Explorer画面の[ヘルプ]→[バージョン情報]で確認できます。Internet Explorerは、最新のバージョンの使用をおすすめします。 Netscapeは、[ヘルプ]→[Netscapeについて]で確認できます。 Safariのバージョン情報は、メニューから[Safari]→[Safariについて]で確認できます。
インターネット接続環境の準備、確認
契約 | インターネットに接続するには、FTTH/ADSL/CATV（インターネットサービスプロバイダー）との契約が必要です。本製品を使用する前に契約しておいてください。
インターネット接続の確認 | 本製品を接続する前に、パソコンとモデムを直接つないで、インターネットに接続できることをご確認ください。方法について、詳しくはプロバイダーにお問い合わせください。
プロバイダーの資料 | 本製品を設定する際に、プロバイダーの資料が必要になります。本製品の設定前にご用意ください。
ページトップへ戻る