| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定をする

インターネットに接続する |
| お使いの接続回線はどのタイプ？
接続する回線により手順が異なります。下の表をご覧になり、該当する接続タイプをクリックしてください。
スタート
▼
回線の種類は？
FTTH（光ファイバー）、ADSL | CATV
▼ | ▼
プロバイダー、回線事業者は？ | IPアドレスの割当方法は？
Bフレッツ TEPCOひかり eoメガファイバーなど | Yahoo!BB | フレッツADSL アッカ・ネットワークス イーアクセスなど | DHCPによる 自動割当 | 固定値を 指定されている
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼
Aタイプ | Bタイプ | モデムの種類は？ | Bタイプ | Cタイプ
ブリッジタイプ | ルータータイプ
▼ | ▼
Aタイプ | Bタイプ
※FTTH（光ファイバー）、ADSLでも、複数のグローバルIPアドレスを割り当てられる契約をしている場合
▼
Dタイプ
| モデムの種類がわからない！
下の参考をご覧ください。
| IPアドレスの割当方法がわからない！
ご契約のプロバイダーまたは、回線事業者にお問い合わせください。
| 使っているプロバイダー、回線事業者が上の表にない！
下の参考をご覧ください。
| ● | モデムの種類について お使いのモデムがどちらであるかは、モデムの取扱説明書をご覧になるか、ご契約のプロバイダーまたは、回線事業者にお問い合わせください。 ルータータイプのモデムをご使用の場合は、Bタイプになります。
ブリッジタイプ | 同時に接続可能なパソコンの台数は1台です。 お使いのパソコンにグローバルIPアドレスを自動的に割り当てます。 （LAN接続タイプとUSBタイプがありますが、USBタイプの場合は本製品を利用できません。）
ルータータイプ | 複数のパソコンを接続することができます。 モデムにグローバルIPアドレスを1つ自動的に割り当てます。 パソコン側にはモデムのDHCP機能により、プライベートIPアドレスを割り振ることが可能です。
| ● | プロバイダー、回線事業者について お使いのプロバイダーや回線事業者が上に記載されていないためどのタイプかわからない場合には、 以下の表を参考に、該当する接続タイプを選択してください。
PPPoE認証を使用する | Aタイプ
PPPoE認証を使用せず、IPアドレスを自動的に取得する | Bタイプ
PPPoE認証を使用せず、IPアドレスを固定値に設定する | Cタイプ
ページトップへ戻る