| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 無線LANアダプタのみで通信する〜アドホックモードとは

無線LANアダプタのみで通信する
本製品同士や本製品と他の無線LANアダプタのみで通信する方法を説明します。（アドホックモード）
| アドホックモードとは
| 図のようにアクセスポイントを介さずに、パソコン同士で直接通信 し合う形態です。
| ● | Windows XP/2000での注意事項
|  | Administrators権限（管理者権限）のあるユーザーのみが設定できます。 Users権限のユーザーは、Administrators権限（管理者権限）のユーザーが設定した内容で通信できます。（設定変更はできません。） Users権限の環境で使用する場合は、クイックコネクトNEOを使用できません。
| 使用環境を確認する
| 最初のパソコン（無線LANアダプタ）の設定か、２台目以降の設定かによって設定方法が異なります。 下記の当てはまる環境をクリックしてください。
| １台目の設定 他に無線設定しているパソコンが無い状態での設定です。
| ２台目以降の設定 すでに他に無線設定しているパソコンがあり、そのパソコンと通信する場合の設定です。
ページトップへ戻る