| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意 設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定をする

設定準備をする |
| 本製品の電源を入れる
１ | アンテナを取り付けます。
２ | 本製品下面の凹と本製品添付の縦置きスタンドの突起を合わせます。
| ● | 必ず本製品は縦置きスタンドを使用し縦置きで設置してください。
３ | パソコンの電源を切ります。 モデムの電源は入れたままにしておいてください。
４ | モデムを本製品に接続します。 本製品背面の［インターネット］ポートにLANケーブルを接続します。
| ● | モデムは必ず[インターネット]ポートに接続してください。
５ | 本製品⇒パソコンの順に電源を入れます。 １．ACアダプターを本製品の[DC-IN]と電源コンセントに接続します。 ２．パソコンの電源を入れます。
| ● | ACアダプターは必ず添付のものをご使用ください。
| ● | ACアダプターを抜いた後、再度挿す場合は5秒以上待ってください。
| ● | 本製品をDHCPサーバーとしてご利用になる場合は、必ず本製品の電源を入れた後で、パソコンの電源を入れてください。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る