| for WN-AP G/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ VPN接続をする

VPN接続をする |
本製品を介してVPN接続を行う場合には、以下の設定をしてください。
１ | 本製品の設定画面を開きます。 【設定画面を開く】
２ | [高度な設定］内の［システムセキュリティ設定］をクリックします。
３ | [セキュリティレベル]で[中]か[カスタム]を選択します。 本製品では「PPTP」のみ対応です。
４ | [設定]ボタンをクリックします。 →設定を保存します。
以上でVPNパススルーの設定は完了です。
| ● | お使いのVPN環境によっては、［仮想サーバー設定］でポートの解放が必要な場合があります。 ポート番号など詳しいことは、ネットワーク管理者にご確認ください。 なお、仮想サーバーの設定方法については、【ネットワークゲームをする/サーバーを公開する】をご覧ください。
ページトップへ戻る