| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバーー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
デバイス情報
接続タイプを選んでください
[PPPoE認証接続]の場合 |
Aタイプ
[IPアドレス自動取得接続]の場合 |
Bタイプ
[IPアドレス固定設定接続]の場合 |
Cタイプ
[PPPoE Unnumbered接続]の場合 |
Dタイプ
▼ ▼
Bタイプ（IPアドレス自動取得接続）
項目 | 内容
ファームウェアバージョン | ファームウェアのバージョンを表示します。
稼働時間 | 本製品の稼働時間を表示します。
WAN側ステータス
項目 | 内容
接続方法 | WAN側に設定されている接続方法(IPアドレス自動取得接続)を表示します。
MACアドレス | WAN側のMACアドレスを表示します。
IPアドレス | WAN側のIPアドレスを表示します。 未接続状態では[未接続]を表示します。
サブネットマスク | WAN側のデフォルトゲートウェイを表示します。 未接続状態では[0.0.0.0]を表示します。
デフォルトゲートウェイ | [WAN側のデフォルトゲートウェイを表示します。 未接続状態では[未接続]を表示します。
DNS(ネーム)サーバー プライマリ | WAN側のプライマリDNSサーバーアドレスを表示します。 未設定状態では[0.0.0.0]を表示します。
DNS(ネーム)サーバー セカンダリ | WAN側のセカンダリDNSサーバーアドレスを表示します。 未設定状態では[0.0.0.0]を表示します。
ボタン
項目 | 内容
開放 | WAN側に割り当てられたIPアドレス情報を開放します。
更新 | WAN側に割り当てられたIPアドレス情報を更新します。
▼LAN側ステータス
項目 | 内容
設定方法 | LAN側IPアドレスの設定方法を表示します。
手動設定 | IPアドレスを手動で設定している。
自動取得 | LAN側のDHCPサーバーからIPアドレスを取得する。
LAN MACアドレス | LAN側のMACアドレスを表示します。
11a MACアドレス | IEEE802.11a無線LAN側のMACアドレスを表示します。
11g/b MACアドレス | IEEE802.11g/b無線LAN側のMACアドレスを表示します。
IPアドレス | LAN側のIPアドレスを表示します。
サブネットマスク | WAN側のサブネットマスクを表示します。
| ページトップへ戻る