| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
設定後、無線通信できない
原因 | 無線LANアダプター側パソコンの無線の設定が正しくない。
対処 | 無線LANアダプター側のモードがインフラストラクチャ（Infrastructure）になっていることと、SSIDが本製品の値と同じになっていることを確認してください。
原因 | 暗号キーの設定があっていない。
対処 | 本製品と通信相手の無線LAN機器側の暗号キーの設定を同じ暗号キーにしてください。 クイックコネクトNEOをご使用の場合、無線LANアダプター側のセキュリティ設定をUSBメモリーに保存して本製品へコピーしてください。 【USBメモリーを使用して自動設定する（Windows Connect Now）】
原因 | MACアドレスなどで接続制限されているLANアダプターから通信している。
対処 | 接続制限の設定をしている場合は、接続制限を解除してください。
原因 | パソコンのIPアドレスの設定が正しくない。
対処 |
| パソコンのIPアドレスが自動取得(DHCP)の場合は、DHCPサーバーの電源が入っていることを確認してから、パソコンの電源を入れてください。
| パソコンのIPアドレスが固定の場合は、本製品のIPアドレスと同一クラスのIPアドレスを設定してください。
原因 | 電波の状態が悪い。
対処 | 無線LAN製品と本製品間の距離を短くしたり、障害物を取り除いて見通しをよくしたり、チャンネルを変更してみてください。
原因 | 無線LAN機能が無効になっている。
対処 | クイックボタンで無線LANを有効にしてください。 クイックボタンの操作方法
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る