| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意1.インストールする2.アクセスポイントと通信する.暗号化する（WPA）

3｜ 暗号化する（WPA） |
| クイックコネクトNEOでWPA-PSKモードの設定を変更する
| クイックコネクトNEOの設定を変更する
１ | タスクトレイのクイックコネクトNEOアイコンを右クリックして、[オプション]をクリックします。
２ | 表示された画面で、次の設定をします。
１．OS起動時にユーティリティを実行する | チェックを付けます。
２．Wireless Zero Configrationを有効にする | チェックを外します。
３．[設定]ボタン | 設定を保存します。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WEP）
ページトップへ戻る
| WPA-PSKモードの設定を変更する
１ | クイックコネクトNEOを起動します。 ［スタート］→［すべてのプログラム］（[プログラム]）→［I-O DATA 無線LAN］→［クイックコネクトNEO］を順にクリックします。
※ | [I-O DATA 無線LAN]が表示されない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
２ | ［>>］ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。
３ | 暗号化を設定する接続を選択し、[編集]ボタンをクリックします。 ⇒[プロファイル編集]が開きます。
2 | 暗号化設定をします。
１．暗号化方法 |
WPA-PSK(TKIP)… | WPA-PSKモードでTKIP暗号化を行います。
WPA-PSK(AES) … | WPA-PSKモードでAES暗号化を行います。
２．Pre Shared Key | 暗号化するための事前共有キーを、ASCII(8〜63文字)または、16進数(64文字)を用いて入力します。 設定する事前共有キーは、本製品と通信する機器で同じ値にする必要があります。 既に設定済みの機器と通信する場合は、設定済み機器の事前共有キーの値を確認し、入力してください。
３．[保存]ボタン | 設定を保存します。
以上で、WPA-PSKモードで暗号化されたアクセスポイントと接続する設定は終了です。
これで、本製品を無線LAN接続する準備が整いました。
| ● | 暗号化を行う場合、暗号化で通信するすべてのパソコンで設定する必要があります。
| ● | アクセスポイントと通信する場合は、アクセスポイントの事前共有キーに合わせてください。
| ● | 設定後、画面を開いたときには、事前共有キーは[＊]や[●]で表示されます。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WEP）
ページトップへ戻る