| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 仕様

ご覧になる項目をクリックしてください。
| 各部の名前とはたらき
| 動作環境
| 仕様
各部の名前とはたらき
NETランプ | PWRランプ | 状態
点滅 | 通信中（通信量により、点滅速度が変わります。）
5秒ごとに点滅 | 消灯 | 通信待機中（通信可能な状態ですが、データの送受信は行われていません。）
交互にゆっくり点滅 | PCカードに問題はありませんが、接続が確立されていません。
消灯 | PCカードの電源OFF（PCカードが通電していません。パソコンから取り外せる状態です。）
ページトップへ戻る
動作環境
動作環境 | CardBus規格に準拠したPCカードスロット(PCMCIA TYPEⅡ)を搭載し、CD-ROMドライブ(インストール用)を搭載した下記の機種・OS
対応機種 | NEC PC98-NXシリーズ DOS/Vマシン 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしております。
対応OS | Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows 98 Second Edition
通信可能機器 | IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b準拠の無線LAN製品と通信できます。 [弊社製品例（最大リンク速度の理論値※1）] WN-APGシリーズ(54Mbps、IEEE802.11a/IEEE802.11g接続) WN-AGシリーズ(54Mbps、IEEE802.11a/IEEE802.11g接続) WN-G54シリーズ(54Mbps、IEEE802.11g接続) WN-ABシリーズ(54Mbps、IEEE802.11a接続) WN-B11シリーズ(11Mbps、IEEE802.11b接続)
※1 | 表記の数値は、無線LANの規格値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※2 | スタンバイやレジュームなどの休止状態からの復帰には対応しておりません。
※3 | 有線LAN（LANケーブルで接続されたネットワーク）と接続するには、アクセスポイントやアクセスポイント付きブロードバンドルータが必要です。
ページトップへ戻る
仕様
商品名 | IEEE802.11a/g/bデュアルバンド無線LAN PCカード
製品型番 | WN-AG/CB3
周波数帯域 | 5GHz帯（5.15～5.25GHz） | 2.4GHz帯（2.4～2.4835GHz）
チャンネル | 34,38,42,46ch | 1ch～13ch
伝送速度 | 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps | IEEE802.11g：54,48,36,24,18,12,9,6Mbps IEEE802.11b： 11,5.5,2,1Mbps
伝送方式 | OFDM （IEEE802.11a準拠） | OFDM （IEEE802.11g準拠） DS-SS （IEEE802.11b準拠）
データ到達距離 （最大） | 約300 m（見通し） （5GHz帯の屋外での使用は、電波法上禁止されています。） ※環境条件により変化します。 | 約300 m（見通し） ※環境条件により変化します。
消費電流 （最大） | 640mA
規格 | IEEE802.11a IEEE802.11g IEEE802.11b
無線設備の種別 | 小電力データ通信システム
セキュリティ方式 | WEP(Wired Equivalent Privacy)[64/128bit/152bit] WPA(Wi-Fi Protected Access) WPA-PSKモード(TKIP、AES-CCM) WPAモード(TKIP、AES-CCM/EAP-TLS） ※Wireless Zero Configurationをご利用の場合は、Windows XP SP1以降で対応
アクセス方式 | アドホック(Ad hoc) インフラストラクチャ(Infrastructure) ※インフラストラクチャはアクセスポイント使用時
LED表示 | PWR、NET
ホストインターフェイス | PCMCIA PC CARD TYPEII (CardBus)
使用電源 | DC3.3V±0.3V
使用温度範囲 | 0℃～50℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
使用湿度範囲 | 10％～85％（結露しないこと）
外形寸法 | 約54(W)×118(D)×8(H)mm（アンテナ部含む）
質量 | 約40g
適応規格 | TELEC
ページトップへ戻る