| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ クイックコネクトNEOのリファレンス

クイックコネクトNEOのリファレンス |
ここでは、本製品の設定ユーティリティ「クイックコネクトNEO」の各項目を説明します。
| メイン
|  | プロファイル編集
| タスクトレイ
|  | オプション設定
|  | バージョン情報
プロファイル編集
項目 | 内容
SSID | 接続したい無線LANのSSIDを入力します。半角英数字で最大32文字まで入力可能です。
モード | 接続したい無線LANの通信形態を選択します。 アクセスポイントと通信(インフラストラクチャ) PC間通信(アドホック)
通信規格 | 接続したい無線LANの通信規格を選択します。 IEEE802.11b IEEE802.11a IEEE802.11g IEEE802.11a/b IEEE802.11a/g IEEE802.11b/g IEEE802.11a/b/g Auto
チャンネル | インフラストラクチャモード時は、表示しません。 アドホック時は、利用する無線LANの中で最初に起動した場合、設定されるチャンネルを設定します。 アドホック時の二番目以降、もしくはインフラストラクチャ時は、ローミング機能で設定するチャンネル以外になる場合があります。
暗号化方法 | 接続したい無線LANの暗号化方法を選択します。 暗号化なし WEP(64bit) WEP(128bit) WEP(152bit) WPA-PSK(TKIP) WPA-PSK(AES)
暗号キー | 暗号キー(WEP)、事前共有キー(WPA-PSK)を入力します。 詳しくは、【暗号化する】をご覧ください。
▼ボタン
項目 | 内容
保存 | 編集したプロファイルを保存します。
キャンセル | プロファイルを保存せずに、編集画面を終了します。
| ページトップへ戻る