| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意 1.インストールする2.アクセスポイントと通信する

１｜ インストールする |
| 手順
| 本製品のドライバを インストールする
| → |
| インストール状態を 確認する
| → |
| 設定ユーティリティを インストールする
| ● | すでに他の弊社製無線LAN設定ユーティリティ（クイックコネクト）をインストールしている場合は、本ユーティリティ（クイックコネクトNEO）をインストールする前に削除しておいてください。（併用はできません。）
| ● | Windows XP/2000では、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザーのみが本ユーティリティを使用できます。管理者権限またはAdministrators権限を持たないユーザーは、本ユーティリティを使用できません。（Users権限でログオンしても、本ユーティリティは実行できません。）
| ユーティリティをインストールする
1 | Windowsを起動します。
２ | サポートソフトディスクをCD-ROMドライブにセットします。
３ | メニューが表示されたら、[インストール]→[ユーティリティ「クイックコネクトNEO」]をクリックします。 メニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROM(本製品のサポートソフト)をダブルクリックします。 ▼
４ | 画面の指示にしたがいます。 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
パソコンを再起動したら、設定ユーティリティ（クイックコネクトNEO）のインストールは完了です。 CD-ROMを取り出してください。メニューが表示されている場合は、メニューを閉じてからCD-ROMを取り出してください。 次に、アクセスポイントと通信するための設定をしてください。
⇒ 2｜ アクセスポイントと通信する |
ページトップへ戻る