| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意 1.インストールする 2.アクセスポイントと通信する

2｜ アクセスポイントと通信する |
| インフラストラクチャ
| 図のように、アクセスポイントを介して通信する形態のことを、インフラストラクチャといいます。
| 手順
| アクセスポイントを 設置する
| → |
| アクセスポイントと 通信する
| アクセスポイントを設置する
| ● | Windows XP/2000での注意事項
|  | 本製品の設定を行うクイックコネクトNEOは、Administrators権限（管理者権限）のあるユーザーのみが設定できます。 Users権限のユーザーは、Administrators権限（管理者権限）のユーザーが設定 した内容で通信できます。（設定変更はできません。） Users権限の環境で使用する場合は、クイックコネクトNEOは使用できません。
１ | アクセスポイントの電源を入れた状態で設置します。 本製品を使用して、アクセスポイントを設定する場合でも、あらかじめ、アクセスポイントの電源を入れておいてください。アクセスポイントの設置方法については、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
２ | アクセスポイントの「SSID」とSSID通知機能の状態をメモします。
| すでにアクセスポイントの設定が完了している場合は、アクセスポイントに設定した「SSID」と「SSID通知機能の状態」をメモしておきます。
| 本製品を使用してアクセスポイントの設定をする場合は、アクセスポイントの取扱説明書をご覧になり、アクセスポイントの初期値の「SSID」と「SSID通知機能の状態」をメモしておきます。
※ | SSID通知機能の設定が無いアクセスポイントは、常に「SSID通知する」設定となります。
※ | 弊社製WN-APG/Rの場合は、初期値でSSID「Airport」となります。
３ | アクセスポイントの暗号キーをメモします。 アクセスポイントの取扱説明書をご覧になり、暗号化されている場合は暗号化方式（WEPまたはWPA-PSK）と暗号キーをメモしてください。
※ | 弊社製WN-APG/Rの場合は、初期値で「WEP128bit」、「WEPキーは製品裏面に記載」となります。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る