| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
LAN側のIPアドレスを変更したら接続できなくなった
対処 | ・パソコンに固定でIPアドレスを設定している場合
１． | パソコンのIPアドレスには、新しく設定した（変更した）ルーターのLAN側IPアドレスと同じネットワーククラスのIPアドレスを設定してください。
２． | パソコンのゲートウェイ（ルーターアドレス）とDNSアドレスには、新しく設定した（変更した）ルーターのLAN側IPアドレスを設定してください。
・パソコンにIPアドレスを自動的に取得させている場合 パソコンの再起動、または、パソコンが自動的に取得しているアドレスの解放と書き換えを行ってください。 【IPアドレスの解放と更新方法】
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る