| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ハードディスクやプリンタを増設する 増設HDDを使用しなくなった場合

FATディスクを取り外す |
使用しなくなったFATフォーマットされた増設HDDを取り外すには、下記の手順にしたがって取り外しを行ってください。
1 | Webブラウザから、本製品の設定画面を開きます。 設定画面の開き方については、【設定画面の開き方】をご覧ください。
2 | ［管理者用］をクリックします。
3 | [ユーザー名]に「admin」、[パスワード]に設定したパスワードを入力して、［OK］ボタンをクリックします。
4 | 詳細メニューから、[高度な設定]→[FATディスク設定]をクリックします。
5 | 取り外すFATディスクが接続されているポートの［ポートx取り外し］ボタンをクリックします。（xには1か2が入ります）
6 | 取り外しが終わると下の画面が表示されます。 本製品の電源ランプ(POWER)が点滅していないことを確認してください。
7 | 本製品のUSBポートから増設ハードディスクを取り外し、増設ハードディスクの電源をOFFにします。
以上で作業は完了です。
ページトップへ戻る