| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ハードディスクやプリンタを増設する

パソコンで使用していたハードディスクを増設する |
1 | 本製品の設定画面を開きます。
2 | [高度な設定]→[FATディスク設定]をクリックします。
3 | 接続するハードディスクを本製品に接続して使用できるようにします。 １．ディスクの使用方法で、ハードディスクを接続する[USBポート]の[使用する(全てのユーザに公開)]または[使用する(公開せずバックアップのみに使用)]を選択します。 ２．[OK]ボタンをクリックします。 各項目については、【FATディスク設定】をご覧ください。
| ● | Mac OSからも接続する場合は、【AppleShare設定】で［Windows互換モード］に設定してください。
4 | 本製品背面のUSBポートに増設用ハードディスクを接続します。
| ● | すでに、【新規のハードディスクを増設する】にてハードディスクを接続しているUSBポートには、接続しないでください。 【新規のハードディスクを増設する】にて増設したハードディスクと入れ替える場合は、【ディスクの削除】にてすでに使用しているハードディスクを削除してから、接続してください。
| ● | USB機器を接続する場合は、各USBポートに接続するUSB機器を間違わないようにご注意ください。
| ● | 本製品の電源ランプ（POWER）が点滅中（または設定画面操作中）は、USB機器の接続は行わないでください。
| ● | 本製品に対するアクセス中に、USB機器の接続は行わないでください。
5 | 増設ハードディスクの電源をONにします。 増設ハードディスクの電源の入れ方については、増設ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。 USB電源連動機能ハードディスクの場合は、本製品の電源をONにするまで増設HDDの電源は入りませんが、問題ありません。
| ● | 電源を入/切する場合は下記の順で行ってください。 電源を入れる順番：増設HDD ⇒ 本製品 電源を切る順番：本製品 ⇒ 増設HDD
| ● | 増設ハードディスクやプリンタがある場合は、本製品の電源ランプ(POWER)が消灯したことを確認後、増設ハードディスクやプリンタの電源をOFFにしてください。
| ● | この方法で増設したハードディスクを使用しなくなった場合、【増設HDDを使用しなくなった場合】にて増設したハードディスクを取り外してください。
6 | 本製品の設定画面を開き、[情報表示]の[HDD情報]に接続したハードディスクの情報があることを確認します。
以上で作業は完了です。増設ハードディスクが使用できます。
ページトップへ戻る