| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 出荷時設定に戻す

出荷時設定に戻す |
次のような場合、設定を出荷時設定（初期設定）に戻してください。 本製品のIPアドレスがわからなくなった場合 管理者の情報（［パスワード］など）がわからなくなった場合
| 本製品の初期化方法
| 本製品の初期化には2通りの方法があります。（出荷時設定一覧はこちら）
方法１ ネットワーク設定のみを出荷時設定に初期化する | リセットスイッチで初期化します。（方法１参照） 初期化される項目は下記のとおりです。
| IPアドレス
| 管理者パスワード
※保存したデータは残ります。
方法２ 本製品の各設定を出荷時設定に初期化する | Webブラウザの[高度な設定]→[出荷時設定に戻す]で初期化します。 （設定画面のリファレンス参照） 初期化される項目は下記のとおりです。
| 全ての装置設定（ネットワーク設定、管理者パスワード、ユーザグループ設定など）
| 出荷時設定の状態で初期化を行った場合は、内蔵ハードディスクがフォーマットされます。
※保存したデータも削除されます。 ※約３分３０秒程度かかります。
| ● | ハードディスクを初期化する場合などは、事前にハードディスク内のデータをバックアップしてください。(増設ハードディスクのデータも事前にバックアップしてください。) 増設ハードディスクを接続した状態で、本製品のハードディスクを初期化すると、増設ハードディスクに保存したデータもアクセスできなくなります。
ページトップへ戻る
| 方法１：ネットワーク設定のみを出荷時設定に初期化する
| ● | 初期化処理中は、本製品の電源を切らないでください。
1 | 電源ケーブルをコンセントにつなぎ、電源スイッチをONにして本製品を起動します。 本製品前面の電源ランプ(POWER)が、下記のようになったら、起動完了です。
２ | 背面のリセットスイッチを先の細いもので約2秒以上押します。
３ | しばらくすると電源ランプが点滅→点灯になります。これで初期化終了です。
| IPアドレスと管理者パスワードが初期値となりますので、再度設定をやり直してください。
ページトップへ戻る