| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ使ってみよう

使ってみよう |
ここでは、本製品の電源の切り方/入れ方を説明します。
| 本製品の電源の切り方
| 本製品の電源の入れ方
| 本製品の電源の切り方
| 本製品の電源を切るときは必ず下の手順にしたがってください。
| ● | 動作中にシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源を切らないでください。 故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
| ● | 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 （故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。）
| ● | 弊社修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。
１ | 本製品背面の電源スイッチをOFFにします。 すでにOFFになっている場合は、一度ONにしてからOFFにします。
２ | シャットダウンを開始します。 本製品前面の電源ランプ(POWER)をご確認ください。 シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。
３ | 増設ハードディスクやプリンタがある場合は、本製品の電源が切れていることを確認してから、電源を切ります。
| ● | 増設ハードディスクやプリンタがある場合は、下記の順で電源を切ってください。 上記の手順で電源OFF　⇒　増設ハードディスクやプリンタの電源をOFF
| ● | 長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことをおすすめします。
以上で完了です。
ページトップへ戻る
| 本製品の電源の入れ方
１ | 増設ハードディスクやプリンタがある場合は、本製品の電源が切れていることを確認してから、電源を入れます。
２ | 本製品前面の電源スイッチをONにします。
３ | 本製品前面の電源ランプ(POWER：緑)が、下記のようになったら、起動完了です。
| ・[POWER]ランプが赤色で点滅している ・[POWER]ランプが点灯しない
【困ったときには】をご覧ください。
以上で完了です。
ページトップへ戻る