| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップフォルダ、アクセス権を設定する文字制限について

アクセス制限無しの新しい共有フォルダを作る |
本製品に接続できるすべてのユーザがアクセスできる共有フォルダを作成する方法を説明します。
すべてのユーザがアクセス可能な共有フォルダを作る
１ | ［高度な設定］→［共有設定］→［追加］をクリックします。
２ | 新しいフォルダへアクセスを許可するOSを選択します。 ※画面は[Windows]と[Macintosh]の両方から接続可能にする場合です。
| ● | MSドメインログオン機能を利用する場合は、Windowsのみで作成してください。
３ | ［全てのユーザ］をチェックし、［OK］ボタンをクリックします。
４ | 設定をします。 １．共有名を入力します。 ([共有名]として使用できる文字については、【文字制限について】をご覧ください。) ２．増設HDDがある場合は、新しい共有フォルダの作成するディスクを選択します。 ３．［OK］ボタンをクリックします。
| ● | 増設HDDがFAT形式でフォーマットされている場合は、共有を作成することはできません。
結果の画面が表示されます。共有が作成されました。
ページトップへ戻る