| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
文字入力の規則については、【文字制限について】をご覧ください。
表示メニュー
| 情報表示
|  | システム情報
|  | ネットワーク情報
|  | HDD情報
|  | USB情報
簡単メニュー
| 時刻設定
| 基本設定
詳細メニュー
| 高度な設定
|  | MSネットワーク設定
|  | TCP/IP設定
|  | サービス設定
|  | AppleShare設定
|  | FTPサーバ設定
|  | タイムサーバ設定
|  | プリントサーバ設定
|  | AVeL LinkServer設定
|  | ユーザ設定
|  | グループ設定
|  | 共有設定
|  | バックアップ設定
|  | チェックディスク
|  | フォーマット
|  | ディスクの削除
|  | FATディスク設定
|  | Wake On LAN設定
|  | 省電力設定
|  | シャットダウン
|  | 出荷時設定に戻す
|  | ファームウェアの更新
| 管理者パスワード設定
設定メニュー
| ユーザパスワード変更
項目 | 内容
バックアップ設定（メニュー）
現在の設定表示 | 現在のバックアップ設定の状態を表示します。
バックアップ設定 | バックアップしたり、バックアップのスケジュールを設定します。
ログの表示 | バックアップログを表示します。
項目 | 内容
現在のバックアップ設定
スケジュールバックアップ機能 | スケジュールバックアップ機能のon/offを表示します。
曜日設定 | スケジュールバックアップ機能がonの場合、その曜日を表示します。
時刻設定 | スケジュールバックアップ機能がonの場合、その時刻を表示します。
バックアップ元指定 | バックアップ元の指定方法を表示します。 バックアップ元のディスク指定にはFATディスクは指定できません。
バックアップ先ドライブ | バックアップ先のドライブを表示します。 バックアップ先ディスクにはFATディスクが指定可能です。
バックアップ先フォルダ | バックアップ先のフォルダを表示します。
バックアップフォルダの公開 | バックアップフォルダを公開方法を表示します。
バックアップ後の動作 | バックアップ後、通常運用するか、電源を切るかを表示します。
ログメールの使用 | バックアップのログメールを送信する(on)/しない(off)を表示します。
ログメールアドレス | ログメールを送信する場合の、送信先アドレスを表示します。
項目 | 内容
バックアップ設定
設定と同時にバックアップを実行 | [する]にチェックを付けると、スケジュールを設定すると同時にバックアップを開始します。 [しない]にチェックを付けると、スケジュールを設定すると同時にバックアップを開始しません。
スケジュールバックアップ機能 | [使用する]にチェックを付けると、スケジュールを設定してバックアップを実行します。 [使用しない]にチェックを付けると、スケジュールを設定しません。
曜日設定 | スケジュールバックアップ機能を利用する際に、曜日を指定します。
時刻設定 | スケジュールバックアップ機能を利用する際に、時刻を指定します。24時間制で入力します。 例）午後9時の場合は、[21]時[0]分
バックアップ元指定 | バックアップ元の場所を指定します。 フォルダごとにバックアップを設定する場合は、[フォルダを指定]を選択すると、次の画面にてフォルダを選択できます。 バックアップ元のディスク指定にはFATディスクは指定できません。
バックアップ先ディスク | バックアップ先の場所を指定します。 バックアップ先ディスクにはFATディスクが指定可能です。
バックアップ方法（バックアップ先フォルダ） | [毎回上書き]：バックアップするごとにbackupフォルダに上書きします。 [履歴]：常に指定した回数分のバックアップを[日付時刻]フォルダに残します。
バックアップデータの公開方法 | バックアップ先のデータを参照できる範囲を設定します。 [公開しない]：参照不可 [Adminのみに公開]：管理者のみ参照可能 [全てのユーザに公開]：すべてのユーザが参照可能 ※バックアップ先のハードディスクがFATでフォーマットされている場合は、【FATディスク設定】の[使用方法]の設定が優先されます。（[バックアップデータの公開方法]項目の設定は無効となります。）
バックアップ終了後の動作 | バックアップ後、通常運用するか、電源を切るかを選択します。
バックアップログメール送信機能 | バックアップの開始時刻、終了時刻、エラー発生などのログを指定のメールアドレスに送信します。
バックアップログメール送信先アドレス | バックアップメールの送信先アドレスを指定します。
項目 | 内容
バックアップログの表示
表示される内容 | ･start [開始しました] ･end [終了しました] ･error：initialize error [内部的初期化エラー] ･error：USB HDDx access Error [USBドライブxにアクセスできない] ･error：copy error（フォルダ名） [フォルダ名のバックアップ中にエラー発生] ･error：aborted [電源スイッチOFFにより、強制中断された] ※バックアップ中のデータは保証されません。 ･warning：log mail error [ログメールの送信失敗]
クリアボタン | クリックすると、ログを消去します。
| ページトップへ戻る