| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップフォルダ、アクセス権を設定する文字制限について

登録したユーザーで各OSからアクセスする |
各OSに登録したユーザ名やパスワードについてのご注意です。
| あるユーザ（下記のuser1）が本製品に作成したフォルダにアクセスする際の［ユーザ名］と［パスワード］は、WindowsやMac OSでログオンする際の［ユーザ名］（あるいは[アカウント]、［名前］）と［パスワード］に一致している必要があります。
ここでは、WindowsやMac OSでの［ユーザ名］と［パスワード］の登録およびログオンについて説明します。 お使いのOSをクリックしてください。
| Windows XP
| Windows 2000
| Windows Me/98
| Windows NT 4.0
| Mac OS X
| Mac OS 8.1～9.2.2
Windows XP
Windows XPの場合、Windows XPへのユーザ登録が必要となります。 すでにWindows XPへのユーザ登録を終了している場合は、その［ユーザアカウント］と［パスワード］を本製品に登録してください。 Windows XPへのユーザ登録を終了していない場合は、本製品に登録した［ユーザアカウント］と［パスワード］を、以下の手順でWindows XPに登録してください。（以下の手順は、Windows XPに［user1］でユーザ登録する例です。）
１ | ［スタート］→［コントロールパネル］を順にクリックし、［ユーザーアカウント］アイコンを開きます。
２ | ［新しいアカウントを作成する］をクリックします。
３ | [user1]と入力後、［次へ］ボタンをクリックします。
４ | ［コンピュータの管理者］が選択されていることを確認後、［アカウントの作成］ボタンをクリックします。 アカウントが作成されます。
５ | パスワードを設定します。作成したアカウントをクリックします。
６ | ［パスワードを作成する］をクリックします。
７ | 本製品で登録した［パスワード］を入力後、［新しいパスワードの確認入力］にも同じ［パスワード］を入力します。 入力後、［パスワードの作成］ボタンをクリックします。
| ● | パスワードは、「●●●●●」と表示され、入力内容が確認できないので、アルファベットの大文字・小文字などを間違いないように注意してください。
以上で終了です。
ページトップへ戻る
Windows 2000
Windows 2000の場合、Windows 2000へのユーザ登録が必要となります。 すでにWindows 2000へのユーザ登録を終了している場合は、その［ユーザ名］と［パスワード］を本製品に登録してください。 Windows 2000へのユーザ登録を終了していない場合は、本製品に登録した［ユーザ名］と［パスワード］を、以下の手順でWindows 2000に登録してください。（以下の手順は、Windows 2000に［user1］でユーザ登録する例です。）
１ | ［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］を順にクリックし、［ユーザーとパスワード］アイコンをダブルクリックします。
２ | ［このコンピュータを使うには、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります]がチェックされていることを確認後、［追加］ボタンをクリックします。
３ | 本製品で登録した［ユーザ名］を入力（小文字で入力）後、［次へ］ボタンをクリックします。 以下は、［user1］というユーザ名でログオンするユーザの入力例です。
４ | 本製品で登録した［パスワード］を入力後、［パスワードの確認入力］にも同じ［パスワード］を入力します。 入力後、［次へ］ボタンをクリックします。
| ● | パスワードは、「****」と表示され、入力内容が確認できないので、アルファベットの大文字・小文字などを間違えないように注意してください。
５ | Windows 2000でのアクセス権を指定し、［完了］ボタンをクリックします。
| ● | ここで指定するアクセス権は、Windows上でのものであり、本製品のアクセス権とは無関係となります。
６ | 本製品で登録したユーザ名が、Windows 2000でも登録されていることを確認します。 上記のようなユーザ名［user1］でWindowsにログオンしたユーザは、［マイネットワーク］上から、本製品に［user1］で登録した権限で本製品にアクセスできます。
以上で終了です。
ページトップへ戻る
Windows Me/98
本製品（のハードディスク）にアクセスするには、Windows起動時の［ネットワークパスワードの入力］画面で、本製品に登録した［ユーザ名］と［パスワード］を入力する必要があります。 Windows起動後、本製品に登録した権限で、［マイネットワーク］（または［ネットワークコンピュータ］）上から本製品にアクセスできます。
以上で終了です。
ページトップへ戻る
Windows NT 4.0
Windows NT 4.0の場合、Windows NT 4.0へのユーザ登録が必要となります。 すでにWindows NT 4.0へのユーザ登録を終了している場合は、その［ユーザ名］と［パスワード］で本製品に登録してください。 Windows NT 4.0へのユーザ登録を終了していない場合は、本製品に登録した［ユーザ名］と［パスワード］を、［スタート］→［プログラム］→［管理ツール］→［（ドメイン）ユーザマネージャ］からユーザ登録してください。 詳しくは、Windows NT 4.0のヘルプなどをご覧ください。
ページトップへ戻る
Mac OS X
Mac OS Ⅹの場合は、［移動］→［サーバへ接続…］で本製品のIPアドレス（出荷時：192.168.0.200）を設定後、［接続］ボタンをクリックした際に、以下の画面が表示されます。 ここでは、［登録ユーザ］を選択し、［名前］と［パスワード］に本製品に登録した［ユーザ名］と［パスワード］を入力すれば、本製品にアクセスできるようになります。
以上で終了です。
ページトップへ戻る
Mac OS 8.1～9.2.2
Mac OS 8.1～9.2.2の場合は、［アップルメニュー］→［セレクタ］→［AppleShare］→［landisk］を選択し、［接続］ボタンをクリックした際に、以下の画面が表示されます。 ここでは、［登録利用者］を選択し、［名前］と［パスワード］に本製品に登録した［ユーザ名］と［パスワード］を入力すれば、本製品にアクセスできるようになります。
以上で終了です。
ページトップへ戻る