| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意使ってみよう

使ってみよう |
Mac OS Xで使う
| ● | Mac OSで使用するには、本製品のネットワーク設定を行う必要があります。 下記の作業の前に、本製品のネットワーク設定を行ってください。 【Mac OSからセットアップする場合】参照
ご覧になる項目をクリックしてください。
| 本製品へアクセスする
本製品へアクセスする
1 | [場所]→[ネットワーク環境設定]をクリックします。 画面はMac OS Ⅹ 10.3.2での例です。
2 | ネットワーク環境設定をします。 １．[表示]で[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選びます。 ２．[AppleTalk]をクリックします。 ３．[AppleTalk使用]にチェックします。 ４．[今すぐ適用]をクリックします。
3 | [システム環境設定]→[システム環境設定を終了]をクリックします。 ネットワークの設定を終了します。
4 | [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。
5 | 以下の手順で接続します。
● | Mac OS X (10.3以降の場合)
１．[サーバへ接続]画面が表示されますので [サーバアドレス]で[afp:/at/landisk]と入力します。 ２．[接続]をクリックします。
| 接続できない！
【困ったときには】
● | Mac OS X (10.2.8以前の場合)
１．[サーバへ接続]画面が表示されますので [場所]で[ネットワーク]または[ローカルエリアネットワーク]を選択します。 ２．[landisk]を選択します。 ３．[場所]が[landisk]となっていることを確認し、[接続]をクリックします。
| [landisk]が表示されない！
【困ったときには】
| ● | [場所]には過去に接続したことのあるサーバが表示されます。2回目以降の接続の際は、リストから選択することができます。
6 | [ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。
7 | マウントするボリュームとして、[disk]が選択されていることを確認して、[OK]ボタンをクリックします。
8 | デスクトップ上に本製品の共有フォルダがマウントされていることをご確認ください。
| ● | アイコンが表示されない場合は、下記をご確認ください。 本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。 本製品のIPアドレスがご利用のネットワーク環境に合った設定になっていないことが考えられます。 本製品のIPアドレスを設定してください。確認方法はこちら
| ● | Mac OSから本製品にアクセスできない場合は、本製品の設定で[AppleShareネットワーク]が有効になっていることをご確認ください。【本製品のネットワーク設定をする】参照
正常にアイコンが表示されたら、本製品をネットワークのフォルダとして使用できます。
ページトップへ戻る