Windows XPの場合
| 本製品の使用を中止したいときや、インストールをもう１度やり直すときは、インストールした情報を削除（アンインストール）する必要があります。
| [スタート]をクリック後、[マイコンピュータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
| ［ハードウェア］タブをクリック後、 ［デバイスマネージャ］ボタンをクリックします。
Windows Server 2003 Standard ｘ64 Ediotionの場合
| ［デバイスマネージャ］画面で［ポート（COMとLPT）］をダブルクリックします。
| 以下をすべて削除します。 ・[ポート（COMとLPT）]の下に表示されている[拡張ポート(RSA-PCI2)xxxx] RSA-PCI2の場合は　2つ RSA-PCI2/P4の場合は　4つ RSA-PCI2/P8の場合は　8つ表示されています。 削除は１つずつ右クリックし、表示された［削除］をクリックして削除します。
RSA-PCI2/P8の場合
| 同様に［多機能アダプタ］をダブルクリックします。 ・[多機能アダプタ]の下に表示されている [拡張シリアルボード(RSA-PCI2xxx)(function0)] [拡張シリアルボード(RSA-PCI2xxx)(function1)]を削除します。 削除は１つずつ右クリックし、表示された［削除］をクリックして削除できます。
RSA-PCI2/P8の場合
| サポートソフトCDをCD-ROMドライブにセットします。
| 「RSA-PCI2シリーズデバイスドライバ]をクリックします。 ※表示されない場合には、[マイコンピュータ]-[CD-ROMドライブ]-[AUTORUN.EXE]を順にダブルクリックしてください。
| [アンインストール]をクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
| [OK]ボタンをクリックします。
| [OK]ボタンをクリックします。
| 以下の画面が表示されましたら、CD-ROMを取り出して[はい]ボタンをクリックします。 →パソコン本体の電源が自動的に切れます。
ご使用の環境によっては、Windows終了時に「コンピュータの電源を切ることができます。」が表示されます。その場合は電源ボタンを押してください。
| パソコン本体の電源が切れたことを確認し、本製品をパソコンから取り外します。
本製品の取り付け・取り外しの際は、必ずパソコン本体および周辺機器の電源を切って、電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で行ってください。
以上でアンインストールは終了です。
Copyright(C)2005-2006 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.