| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意セキュリティ設定をコピーする

セキュリティ情報をコピーする |
| Windows Connect Nowを利用して、本製品のセキュリティ設定をする
| 事前にWindows XP SP2にてWindows Connect Now利用してセキュリティ設定を作成しUSBメモリーにコピーしたセキュリティ情報をクイックコネクトNEOを使用して本製品に設定する方法を説明します。
| ● | 事前にWindows XP SP2や弊社製[クイックコネクトNEO]で作成した[Windows Connect Now]のセキュリティ情報が保存されているUSBメモリーをご用意ください。
| ● | Windows XP SP2搭載の[Windows Connect Now]の使用方法については、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。
| ● | Windows XP SP2以外のOSでセキュリティ情報をコピーする場合は、クイックコネクトNEOを使用して、設定できます。詳しくは、【自動でセキュリティ情報を作成して、USBメモリーにコピーする】をご覧ください。
１ | Windows Connect Nowのセキュリティ情報が書き込まれたUSBメモリーをパソコンに差し込みます。
※ | USBメモリーが認識されない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
２ | クイックコネクトNEOを起動します。 ［スタート］→［すべてのプログラム］（[プログラム]）→［I-O DATA 無線LAN］→［クイックコネクトNEO］を順にクリックします。
※ | [I-O DATA 無線LAN]が表示されない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
３ | ［>>］ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。
※ | [新規]ボタンがクリックできない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
▼
４ | [Windows Connect Nowで作成した設定を使う]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
| ● | Windows Connect Nowのセキュリティ情報が書き込まれたUSBメモリーが見つからない場合は下記の画面が表示されます。Windows Connect Nowのセキュリティ情報が書き込まれたUSBメモリーをパソコンのUSBポートに差し込んでください。
５ | 設定内容を確認し、[作成時に設定を有効にする]にチェックを付けて、[作成]ボタンをクリックします。
接続が確認できたら、設定は完了です。
ページトップへ戻る