| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定を変更する

無線LANの設定を変更する |
| USBメモリーを使用して自動設定する（Windows Connect Now）
本製品のクイックボタンでコピーします。
| ● | 必ず本製品添付のUSBメモリーをご使用ください。
| ● | 事前にWindows XP SP2や弊社製[クイックコネクトNEO]で作成した[Windows Connect Now]のセキュリティ情報が保存されているUSBメモリーをご用意ください。
| ● | Windows XP SP2搭載の[Windows Connect Now]の使用方法については、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。
| ● | Windows XP SP2以外のOSで、WN-APG/R-Sに付属の無線LAN PCカード「WN-AG/CB3」のセキュリティ情報をコピーする場合は、クイックコネクトNEOを使用して、USBメモリーにセキュリティ情報をコピーしておく必要があります。 方法は、【無線LAN PCカードオンラインマニュアル】の【自動でセキュリティ情報を作成して、USBメモリーにコピーする】をご覧ください。
| ※ | 本製品には、Microsoft Corporationが所有する技術（Windows Connect Nowテクノロジー）が組み込まれており、この技術は、Microsoft Corporationからのライセンスなしに使用または頒布することはできません。Microsoft Corporationからのライセンスを付与されていない者がこの技術を本製品外に使用または頒布することは、禁止されています。
1 | 本製品のランプが下記のようになっていることを確認します。 [POWER]ランプが緑点灯、[USB]ランプが消灯 ※[USB]ランプが赤点滅している場合は、本製品側面の[USB]ボタンを2秒押してランプが消灯することをご確認ください。 ▼本製品前面
２ | 本製品前面のUSBポートにセキュリティ情報をコピーしたUSBメモリーを挿します。 →[USB]ランプが緑点灯することを確認します。 ※USBメモリーのイラストは異なる場合があります。 ▼
３ | 本製品側面の[USB]ボタンを2秒以上押します。 ⇒[USB]ランプが緑点滅します。（データをコピーしています。）
４ | [CUSTOM]ランプが緑点灯していることが確認できたら、セキュリティ情報が無線ブロードバンドルーターにコピーされました。 [USB]ランプが点滅から点灯に変わったら、USBメモリーを本製品から取り外してください。
| ● | [CUSTOM]ランプが点灯しても、[USB]ランプが点滅中は絶対にUSBメモリーを抜かないでください。
５ | これで本製品の設定は完了です。 本製品と通信する他の無線LANアダプターも、同じセキュリティ情報を設定します。 方法は、各無線LANアダプターの取扱説明書をご覧ください。 |
ページトップへ戻る