| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
他のアクセスポイントと無線通信できない モードについては設定画面内の【動作モード】をご覧ください。
原因１ | 《本製品を[無線LANブロードバンドルーターモード]や[無線LANアクセスポイント専用モード]で使用する場合》 本製品同士を含むアクセスポイント同士の無線通信はできません。
原因２ | 《本製品を[無線LANブロードバンドルーターモード(WDS機能有効)]で使用する場合》 【通信できる無線LAN機器】に記載されたWDS対応無線LANアクセスポイントのみと無線通信できます。
対処 | 対応のWDS対応無線アクセスポイントを使用していることを確認し、【動作モード】の設定が正しいことをご確認ください。
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る