| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ

他社製品との暗号化について
本製品を含むWNシリーズでは、暗号キーとして16進コードやASCIIコードでの暗号キー入力方式を採用していますが、他社製品には、文字列から16進コードへ変換する際、本製品と変換方式の異なる製品があります。 これらの製品と暗号化を行う場合は、最初に英数字・記号の暗号キーに使用する文字列を決め、16進コードを入力できない他社製品はこの文字列を入力します。 WNシリーズや16進コードを入力可能な他社製品にはこの５文字の文字列を下記対応表に基づき、16進コードに変換したうえで入力することで通信可能となります。 各文字と16進コードの対応については、下記の変換表をご覧ください。 <例>　文字で "WNAPG" と設定している場合、16進コードでは [57 4e 41 50 47] となります。
| 変換表
文 字 | 16 進
! | 21
" | 22
# | 23
$ | 24
% | 25
& | 26
' | 27
( | 28
) | 29
* | 2a
+ | 2b
, | 2c
- | 2d
. | 2e
/ | 2f
文 字 | 16 進
0 | 30
1 | 31
2 | 32
3 | 33
4 | 34
5 | 35
6 | 36
7 | 37
8 | 38
9 | 39
: | 3a
; | 3b
< | 3c
= | 3d
> | 3e
文 字 | 16 進
? | 3f
@ | 40
A | 41
B | 42
C | 43
D | 44
E | 45
F | 46
G | 47
H | 48
I | 49
J | 4a
K | 4b
L | 4c
M | 4d
文 字 | 16 進
N | 4e
O | 4f
P | 50
Q | 51
R | 52
S | 53
T | 54
U | 55
V | 56
W | 57
X | 58
Y | 59
Z | 5a
[ | 5b
\ | 5c
文 字 | 16 進
] | 5d
^ | 5e
_ | 5f
` | 60
a | 61
b | 62
c | 63
d | 64
e | 65
f | 66
g | 67
h | 68
i | 69
j | 6a
k | 6b
文 字 | 16 進
l | 6c
m | 6d
n | 6e
o | 6f
p | 70
q | 71
r | 72
s | 73
t | 74
u | 75
v | 76
w | 77
x | 78
y | 79
z | 7a
文 字 | 16 進
{ | 7b
| | 7c
} | 7d
~ | 7e
ページトップへ戻る