| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
DHCPサーバー設定
項目 | 内容
DHCPサーバーを有効にする | 本製品のDHCPサーバー機能を利用するときにチェックをつけます。
▼LAN側に接続された端末に対する、以下の範囲によるIPアドレスの割り当て
項目 | 内容
リース時間
初期値
1440
| DHCPサーバーがDHCPクライアントに対してIPアドレスをリースする時間を設定します。（1〜525600分）
開始アドレス | DHCPサーバーがDHCPクライアントに対してリースするIPアドレスの開始アドレスを設定します。
終了アドレス | DHCPサーバーがDHCPクライアントに対してリースするIPアドレスの終了アドレスを設定します。
DNSサーバープライマリ | DHCPサーバーがDHCPクライアントに対してリースするプライマリDNSサーバーを設定します。 （オプション設定）
DNSサーバーセカンダリ | DHCPサーバーがDHCPクライアントに対してリースするセカンダリDNSサーバーを設定します。 （オプション設定）
▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 設定した内容を保存して反映します。
▼指定したMACアドレスに対するIPアドレスの割り当て
項目 | 内容
MACアドレス | IPアドレスを指定するMACアドレスを設定します。
IPアドレス | 指定するIPアドレスを設定します。
▼指定したMACアドレスに対するIPアドレスの割り当てのボタン
項目 | 内容
追加 | 入力したルールをリストに追加します。
▼リスト
選択 | リストから項目を削除するときにチェックします。
IPアドレス | 設定したIPアドレスを表示します。
MACアドレス | 設定したMACアドレスを表示します。
▼リストのボタン
項目 | 内容
リストから削除 | リストで選択したルールを削除します。
| ページトップへ戻る