| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
特殊アプリケーション設定
[高度な設定]→[システムセキュリティ設定]でセキュリティレベルが[カスタム]の場合のみ設定できます。
項目 | 内容
アプリケーションの選択 | 特殊アプリケーションに設定するアプリケーションを選択します。
WarCraft 3, AOEII | 該当するアプリケーションを選択すると、指定されたアプリケーションにしたがって設定されます。
CUSTOM | 上記以外のアプリケーションの場合に選択します。自由に設定できます。
登録名 | 登録を行う特殊アプリケーションの名称を入力します。（1〜30文字）
トリガーポート | LAN側で割り当てを行うIPアドレスを設定します。
トリガープロトコル | トリガーを設定するプロトコルを選択します。
両方 | TCP/UDPどちらでもトリガーがかかリます。
TCP | TCPでトリガーをかけます。
UDP | UDPでトリガーをかけます。
オープンポート | オープンするポート番号を設定します。 範囲の設定("-"でつなげる)、複数の設定(","で区切る, 3つまで)ができます。
オープンプロトコル | オープンするプロトコルを選択します。
両方 | TCP/UDPどちらでもトリガーがかかリます。
TCP | TCPでトリガーをかけます。
UDP | UDPでトリガーをかけます。
▼ボタン
項目 | 内容
追加 | 入力したルールをリストに追加します。
▼リスト
項目 | 内容
選択 | リストから項目を削除するときに、チェックします。
登録名 | 設定した登録名を表示します。
トリガーポート | 設定したトリガーポートを表示します。
トリガープロトコル | 設定したトリガープロトコルを表示します。
オープンポート | 設定したオープンポートを表示します。
オープンプロトコル | 設定したオープンプロトコルを表示します。
▼リストのボタン
項目 | 内容
リストから削除 | リストで選択したルールを削除します。
| ページトップへ戻る