| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
IPフィルター設定
[高度な設定]→[システムセキュリティ設定]でセキュリティレベルが[カスタム]の場合のみ設定できます。
項目 | 内容
IPフィルターの機能 | IPフィルター機能の動作を選択します。
IPフィルターを無効にする | IPフィルターは機能しません。
アクセスを許可する | ルールに合致しているトラフィックを許可し転送します。
アクセスを拒否する | ルールに合致しているトラフィックを拒否し破棄します。
▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 設定を保存して反映します。
▼IPフィルタールールの定義
項目 | 内容
登録名 | 登録するIPフィルターの名称を入力します。(1〜30文字)
プロトコル | フィルターを設定するプロトコルを選択します。
任意 | 任意のプロトコルをフィルターします。
TCP, UDP, ICMP, IGMP | 指定されたプロトコルをフィルターします。
方向 | フィルターを設定する方向を選択します。
インターネットへのアウトバウンド方向 | LAN側'WAN側方向のパケットにフィルターをかけます。
インターネットからのインバウンド方向 | WAN側'LAN側方向のパケットにフィルターをかけます。
送信元IPアドレス | フィルターを設定する送信元IPアドレスを設定する
任意 | 任意の送信元IPアドレスをフィルターします。
単一のIP | 単一の送信元IPアドレスをフィルターします。 IPアドレスを入力します。
ネットワーク | ネットワーク単位の送信元IPアドレスをフィルターします。IPアドレスとサブネットマスクを入力します。
送信元ポート | プロトコルが「TCP」または「UDP」のときフィルターを設定する送信元ポート番号を設定します。
任意 | 任意の送信元ポート番号をフィルターします。
単一のIP | 単一の送信元ポート番号をフィルターします。 ポート番号を入力します。
ネットワーク | ネットワーク単位の送信元ポート番号をフィルターします。開始と終了のポート番号を入力します。
宛先IPアドレス | フィルターを設定する宛先IIPアドレスを設定する
任意 | 任意の宛先IIPアドレスをフィルターします。
単一のIP | 単一の宛先IIPアドレスをフィルターします。 IPアドレスを入力します。
ネットワーク | ネットワーク単位の宛先IIPアドレスをフィルターします。IPアドレスとサブネットマスクを入力します。
宛先ポート | プロトコルが「TCP」または「UDP」のときフィルターを設定する宛先ポート番号を設定します。
任意 | 任意の宛先ポート番号をフィルターします。
単一のIP | 単一の宛先ポート番号をフィルターします。 ポート番号を入力します。
ネットワーク | ネットワーク単位の宛先ポート番号をフィルターします。開始と終了のポート番号を入力します。
▼IPフィルタールールの定義のボタン
項目 | 内容
追加 | 入力したルールをリストに追加する
▼リスト
項目 | 内容
選択 | リストから項目を削除するときに、チェックします。
登録名 | 設定した登録名を表示します。
プロトコル | 設定したプロトコルを表示します。
方向 | 設定した方向を表示します。
送信元IPアドレス | 設定した送信元IPアドレスを表示します。
送信元ポート | 設定した送信元ポートを表示します。
宛先IPアドレス | 設定した宛先IPアドレスを表示します。
宛先ポート | 設定した宛先ポートを表示します。
▼リストのボタン
項目 | 内容
リストから削除 | リストで選択したルールを削除します。
| ページトップへ戻る